- 顶部
- 视频录制和色彩分级
- 画质调整
- ［SKIN DETAIL］

# ［SKIN DETAIL］

此功能可使图像中的人体皮肤更加光滑。

当［MAIN CODEC］设为［AVC-Intra4K-LT］/［AVC-Intra2K-LT］/［AVC-Intra-LT］时，［MENU］ → ［SCENE FILE SETTINGS］ → ［SKIN DETAIL］功能被禁用。

在［MENU］ → ［SCENE FILE SETTINGS］ → ［SKIN DETAIL］ → ［SW］中选择［ON］。

使用［TABLE SELECT］/［ZEBRA SW］/［DETECT TABLE］/［GET］/［EFECT LEVEL］进行设置。

- ［TABLE SELECT］：

  在［A］、［B］或［C］的3个表格数据中选择用于皮肤色调细节功能的皮肤色调。

  ［A］、［B］和［C］可分别设置也可合并设置。

- ［ZEBRA SW］：

  设置是否将斑马纹信号叠加到皮肤色调细节所要应用的颜色。

- ［DETECT TABLE］：

  在［A］、［B］或［C］的3个表格数据中选择需设置的表格。

- ［GET］：

  从中央标记获取在［DETECT TABLE］中选择的［A］、［B］或［C］颜色信息。

  执行此操作时自动获取［- I CENTER］到［- Q PHASE］的数据。

- ［EFECT LEVEL］：

  设置在［DETECT TABLE］中选择的［A］、［B］或［C］的皮肤色调细节的效果水平。

#### 视频信号的色彩构成与色差信号之间的关系

Q轴

［- I WIDTH］

［- I CENTER］

［- Q WIDTH］

［- Q PHASE］

I轴

图1

视频信号（R/G/B）的色彩构成可转换为色差信号（R-Y/B-Y），如（图1）所示。

图中，可使用红色和青色相位中的轴（I轴）和绿色和品红色相位中的轴（Q轴）设置按照［DETECT TABLE］中所选［A］、［B］或［C］表应用皮肤色调的区域。

- ［- I CENTER］：

  设置上I轴的中心位置（设置应用皮肤色调的区域）。

- ［- I WIDTH］：

  设置应用对焦［- I CENTER］的上I轴皮肤色调的区域的宽度。

- ［- Q WIDTH］：

  设置应用对焦［- I CENTER］的上Q轴皮肤色调的区域的宽度。

- ［- Q PHASE］：

  设置应用Q轴相关皮肤色调的区域的宽度。

页面顶部