- 顶部
- 音频录制
- 准备音频输入
- 使用立体声话筒时

# 使用立体声话筒时

可以安装麦克风，如立体声话筒套件AJ-MC900MC（选购）等。

图1

图2

图3

图4

取下麦克风支架安装位置的螺钉，安装麦克风支架AJ-MH800G（选购）。（图1）

安装麦克风并拧紧紧固螺钉（a）。（图2）

将麦克风的UP指示朝上进行安装。

松开锁杆（b），调整麦克风的角度，然后拧紧锁杆。（图3）

将麦克风线缆连接到摄像机的〈INPUT 1/2〉端子。（图4）

根据需录制的声道，在控制面板音频输入中选择［INPUT1］和［INPUT2］。

## 使用控制面板设置音频输入

按〈HOME〉按钮，显示HOME画面。

从［SYSTEM］ →［AUDIO］中选择［AUDIO IN］。

在［CH1 IN］中选择［INPUT1］，在［CH2 IN］中选择［INPUT2］。

如需将使用〈INPUT 1/2〉端子的立体声话筒音频输入录制到声道3/4，在［MONITOR SEL］中切换到［CH3/4］，然后在［CH3 IN］中选择［INPUT1］并在［CH4 IN］中选择［INPUT2］。

页面顶部