- 顶部
- 准备
- 连接到直流输出端子
- 将〈DC OUT/RS〉端子连接到外部记录开始/停止开关

# 将〈DC OUT/RS〉端子连接到外部记录开始/停止开关

〈DC OUT/RS〉端子可供应1.0 A电流。

通过将外部开关连接到此端子可控制记录开始/停止。

连接到此端子的LED还可用作TALLY指示灯。这有助于在摇臂上固定摄像机进行拍摄。

（连接示例）

电缆接头

HR10A-7R-4SC（73）

Hirose Electric Co.

LED

电阻

记录

开始/停止

〈DC OUT/RS〉端子

1. GND

2. TALLY OUT

   摄像机侧的集电极开路输出

   TALLY指示灯亮起 | 低阻抗
   TALLY指示灯熄灭 | 高阻抗

3. 记录开始/停止开关

   与摄像机上的〈REC〉按钮或镜头上的VTR按钮并行连接。

4. +12 V

注意

- 连接外部设备前，请确保极性正确。否则，可能会导致故障。

页面顶部