- 顶部
- 维护
- 警告系统
- 错误信息指示的错误情形

# 错误信息指示的错误情形

## 录制/播放期间

寻像器状态显示 | 说明 | 动作和原因
--- | --- | ---
［AUTH NG CARD］ | 存储卡的CPS验证失败。不能录制或播放CPS验证失败的存储卡。 | 当前操作将继续。
［BACKUP BATT EMPTY］ | 开机时显示在内部时钟的备用电池上检测到的任何低电压。 | 当前操作将继续。 对内置电池充电。 设置时间。
［CARD ERROR］ | 录制期间发生因P2造成的数据错误时显示。 录制停止后显示，直到下次操作为止。此外，当P2卡错误导致播放停止时，也会在播放期间显示三秒钟。 如果录制时发生错误，停止录制后，警告指示灯每秒钟闪烁四次，持续约三秒钟。 警告音每秒响四次。 播放期间出现错误时警告指示灯不会点亮。 | 操作将停止。 停止后，将发生错误的P2卡设为写保护。更换错误插槽中的P2卡。
［DIR NG CARD］ | 目录位置不正确。 | 当前操作将继续。 应立即备份存储卡，并在格式化后重新使用。
［FAN STOPPED］ | 风扇电机停止时显示。 | 当前操作将继续。 如果风扇因错误停止运转，应立即停止使用摄像机，并向经销商咨询。 如果风扇停止转动，摄像机温度将会上升。因此，不要长时间使用摄像机。
［HIGH TEMPERATURE］ | 摄像机内的温度超过了正常使用条件。 | 监测到温度异常后约五秒钟，电源将自动关闭。 再次打开电源，检查录制和播放操作。如果问题依然存在，请联系经销商咨询。
［REC IMPOSSIBLE］ | 在主插槽或副插槽中插入的卡不能进行录制。 | 当前操作将继续。 插入可进行录制的卡。 建议在主插槽中使用expressP2存储卡，在副插槽中使用Class10或更高速度的SDXC存储卡。
［REC WARNING］ | 试图超出单张P2卡所允许的最大剪辑总数录制时显示。 连续录制时警告指示灯每秒闪烁四次。 警告音每秒响四次。 | 操作将停止。 ［REC WARNING!］ 在INFO画面中打开［DIAGNOSTICS］画面时，警告显示区域将显示［OVER MAX# CLIPS］。 更换P2卡或删除不需要的剪辑。
［REC WARNING］ | 录制期间录制的数据发生错误时显示。 连续录制时警告指示灯每秒闪烁四次。 警告音每秒响四次。 | 操作将继续或停止。 在INFO画面中打开［DIAGNOSTICS］画面时，警告显示区域将显示［REC WARNING!］［REC DATA］。 可关闭电源再重新开启，然后重新使用。
［REC WARNING］ | 由于基准信号中的错误（例如在间隔记录期间由于基准信号中断造成视频或音频中的错误）取消录制时，显示此信息。 警告指示灯每秒闪烁四次。 警告音每秒响四次。 | 录制将停止。 在INFO画面中打开［DIAGNOSTICS］画面时，将警告显示栏将显示［REC WARNING!］ ［FRAME SIGNAL］。 确认输入到〈GENLOCK IN〉端子的信号是否中断。
［RUN DOWN CARD］ | 已超过最大覆盖次数。 | 当前操作将继续。 推荐更换P2卡。
［TEMPORARY PAUSE］ | 由于〈GENLOCK IN〉端子的输入信号中断而导致无法正确录制时，录制将会暂停。剪辑将被分割。 连续录制时警告指示灯每秒闪烁四次。 警告音每秒响四次。 | 操作将暂停。 信号恢复正常后录制继续进行。
［CINE STYLE DISABLED!］ | CAM INDEX/REEL编号不能记录为文件名。 | 使用expressP2存储卡或Class10或更高速度的SDXC存储卡。
［SUB SLOT REC DISABLED!］ | 由于副插槽中没有介质，无法进行录制。 | 在副插槽中插入介质，或将低码流素材文件的录制目标仅设为主插槽。
［CHECK BROKEN CLIP］ | P2存储卡包含已损坏剪辑。 | 当前操作将继续。 在PLAY画面中恢复或删除已损坏剪辑。

## 通过专用显示或指示灯提示时

安装高清晰度寻像器AU-VCVF20MC（选购）将通过寻像器的指示灯指示电池和介质的警告。

寻像器状态显示 | 说明 | 动作和原因
--- | --- | ---
电池指示灯和警告指示灯闪烁 在任一或两个剩余电池电量信息中显示［EMP］。 | 电池已耗尽。 | 录制和播放操作将停止。 将继续输出报警。 请更换电池。 如果连接到〈DC IN〉端子的剩余电池耗尽，在电池座中安装电量充足的电池。 设备将切换到电池座，警告将停止。另一种情况的动作相同。
电池指示灯和警告指示灯每秒闪烁一次。 任一或两个剩余电池电量信息将闪烁。 | 电池接近耗尽。 | 录制和播放将继续。 参考电池耗尽时的说明。
警告指示灯闪烁 在任一或两个剩余介质空间信息中显示［END］。 | 主插槽或副插槽中的录制介质的空间已用完。 | 录制将停止。 将继续输出报警。 删除录制介质中的剪辑或插入新的录制介质。
录制期间警告指示灯每秒闪烁一次。 任一或两个剩余介质空间信息将闪烁。 | 主插槽或副插槽中的录制介质的剩余空间接近用完。 | 录制将继续。 根据需要更换介质。

## 在缩略图和菜单操作期间

显示 | 说明 | 动作和原因
--- | --- | ---
［CANNOT ACCESS!］ | 由于内容缺陷或因其他一些原因数据不能被存取。 | 确保介质和剪辑完整无缺。
［CANNOT DELETE!］ | 内容版本不匹配。不能删除。 | 将设备和内容版本相匹配。
［CANNOT FORMAT!］ | P2问题或其他原因阻止格式化。 | 检查P2卡。
［CANNOT REPAIR!］ | 选择无法修复的内容。 | 检查选定的内容。
［CANNOT SAVE! FILE NAME IN USE］ | SD存储卡上存在相同名称的设置文件。 | 使用另一名称保存文件。
［CARD FULL!］ | P2卡或SD存储卡已满。 | 插入可用空间的存储卡。
［INVALID VALUE!］ | 输入的数据值无效。 | 在正常范围内输入数据。
［MISSING CLIP!］ | 不能将拍摄标记添加到剪辑上，除非显示录制到多张P2卡上的所有剪辑。 | 摄像机不能处理跨多张卡录制的剪辑。
［NO CARD!］ | 未插入P2或SD存储卡。 | 插入相关的介质。
［NO FILE!］ | 指定的文件不存在。 | 检查文件。
［NO INPUT!］ | 未输入数据。 | 输入数据，然后设置。
［NO SD CARD!］ | 无SD存储卡。 | 插入SD存储卡。
［UNKNOWN CONTENTS FORMAT!］ | 摄像机不支持的版本内容的警告。 | 将设备和内容版本相匹配。
［UNKNOWN DATA!］ | 元数据字符代码无效。 | 元数据字符代码是UTF-8。使用查看器输入有效的字符。
文件中的数据有问题。 | 重新创建文件。
［USER CLIP NAME MODIFIED!］ | 在剪辑名称上添加计数值时，必须删除字符。 | 对于计数器的添加设置，用户剪辑名称加上计数器值最多只能包含100个字节。当字符的总数超过此限制时，剪辑名称的字符将被自动删除。
［WRITE PROTECTED!］ | P2卡或SD存储卡设有写保护。 | 插入可写入介质。

## 软键盘操作期间

显示 | 说明 | 动作和原因
--- | --- | ---
［CANNOT SET!］ ［INVALID VALUE!］ | 输入的值无效。 | 更换输入值。
［CANNOT SET!］ ［NO INPUT!］ | 没有输入到软件键盘。 | 输入密码。
［CANNOT SET!］ ［RETRY PASSWORD IS DIFFERENT!］ | 重新输入的密码不同。 | 输入正确的参考密码。

## 网络

消息 | 说明 | 措施
--- | --- | ---
［CANNOT CONNECT!］ | 无法建立网络连接。 | 请检查LAN设置是否正确。确保已正确连接LAN电缆并且所用网络正在运行。
［CANNOT FIND FTP-SERVER!］ | 未发现连接目标位置FTP服务器。 | 检查［MENU］ → ［SERVER URL］ → ［FTP CLIENT SERVICE］ → ［SERVER URL］是否正确。
［LOGIN FAILED!］ | 登录至连接目标位置FTP服务器失败。 | 检查［MENU］ → ［PERIPHERAL］ → ［FTP CLIENT SERVICE］ → ［LOGIN USER］和［LOGIN PASSWORD］是否正确。
［PING FAILED!］ | ［PING］失败。 | 检查LAN设置和［MENU］ → ［PERIPHERAL］ → ［FTP CLIENT SERVICE］ → ［SERVER URL］是否正确。检查是否已正确连接LAN电缆并且所用网络正在运行。
［CANNOT ACCESS GATEWAY!］ | 无法访问网关服务器。 | 请检查LAN设置是否正确。
［CHECK LAN SETTING］ | 无法访问网关服务器。 | 请检查LAN设置是否正确。
［IP ADDRESS IS USED!］ | 设定的IP地址已被另一个设备使用。 | 请联系您的网络管理员，设置另一IP地址。
［INVALID VALUE!］ | 输入的数据值无效。 | 请输入有效范围内的数据。

页面顶部