- 顶部
- 视频录制和色彩分级
- 画质调整
- ［EI］

# ［EI］

设置视频的灵敏度。

## 双原生ISO

摄像机配有双［NATIVE ISO］、［800ISO］和［5000ISO］，称为双原生 ISO。

通过在图像传感器中安装灵敏度切换电路，实现高灵敏度和低噪点［5000ISO］。

但当［MAIN PIXEL］设为［2048×1080 CROP］/［1920×1080 CROP］且［MAIN CODEC］设为［AVC-Intra2K-LT］/［AVC-Intra-LT］时，灵敏度将会降低1Stop。［NATIVE ISO］将变为［400ISO］和［2500ISO］。

使用低于［NATIVE ISO］的ISO范围时，宽容度将根据该值降低。

#### 通过ISO灵敏度改变阴影区的噪点

当［MAIN CODEC］设为除［AVC-Intra2K-LT］/［AVC-Intra-LT］之外的任何项目时 | 当［MAIN CODEC］设为［AVC-Intra2K-LT］/［AVC-Intra-LT］时
--- | ---
传统元件 噪点 ISO灵敏度 | 传统元件 噪点 ISO灵敏度
双原生ISO 噪点 ISO灵敏度 | 双原生ISO 噪点 ISO灵敏度

#### 通过ISO灵敏度改变宽容度

当［MAIN CODEC］设为除［AVC-Intra2K-LT］/［AVC-Intra-LT］之外的任何项目时 | 当［MAIN CODEC］设为［AVC-Intra2K-LT］/［AVC-Intra-LT］时
--- | ---
双原生ISO 宽容度 标准 ISO灵敏度 | 双原生ISO 宽容度 标准 ISO灵敏度

## ［dB］

增益模式分为两种：［NORMAL］和［HIGH］。相当于［NATIVE ISO］的标准灵敏度设为0 dB。

但当伽玛曲线设为［VIDEO45］/［VIDEO50］/［BC GAMMA］时，动态范围将设为600%，这低于 ［V-Log］或其他伽玛曲线。因此，标准灵敏度将降低。

#### 通过灵敏度改变增益（0 dB）和动态范围

当［MAIN CODEC］设为除［AVC-Intra2K-LT］/［AVC-Intra-LT］之外的任何项目时 | 当［MAIN CODEC］设为［AVC-Intra2K-LT］/［AVC-Intra-LT］时
--- | ---
［V-Log］/［V-709］/［V-406060］/［V-452080］/［V-452080L］/［HLG］ 动态范围 ［NORMAL］ ［HIGH］ | ［V-Log］/［V-709］/［V-406060］/［V-452080］/［V-452080L］/［HLG］ 动态范围 ［NORMAL］ ［HIGH］
［VIDEO45］/［VIDEO50］/［BC GAMMA］ 动态范围 ［NORMAL］ ［HIGH］ | ［VIDEO45］/［VIDEO50］/［BC GAMMA］ 动态范围 ［NORMAL］ ［HIGH］

## 设置方法

#### 在［MENU］中设置

- 当［SYSTEM SETTINGS］ → ［COLOR SETTINGS］ → ［MAIN］设为［V-Log］时

  使用［MENU］ → ［CAMERA SETTINGS］ → ［EI］进行设置。

- 当［SYSTEM SETTINGS］ → ［COLOR SETTINGS］ → ［MAIN］设为除［V-Log］之外的任何项目时

  使用［MENU］ → ［SCENE FILE SETTINGS］ → ［EI］进行设置。

#### 在控制面板中设置

在［HOME］画面中使用［EI］进行设置。

页面顶部