- 顶部
- 视频录制和色彩分级
- 选择录制的分辨率、编解码器和视频格式
- 当［FREQUENCY］设为［50.00p］时

# 当［FREQUENCY］设为［50.00p］时

## 当［SDI RAW］设为［OFF］时

［HIGH SPEED］不可设置。

［MAIN PIXEL］ | ［MAIN CODEC］ | VFR | ［VFR PROXY REC］
--- | --- | --- | ---
［4096×2160］ | ［AVC-Intra4K-LT］ | 1fps - 50fps | ［PROXY SLOT］：［MAIN & SUB］/［MAIN］ ［VFR up to 50p］*1 ［PROXY SLOT］：［SUB］ ［VFR up to 50p］*1 ［NORMAL+Audio］*2: 50fps
［3840×2160］ | ［AVC-Intra4K-LT］ | 1fps - 50fps | ［PROXY SLOT］：［MAIN & SUB］/［MAIN］ ［VFR up to 50p］*1 ［PROXY SLOT］：［SUB］ ［VFR up to 50p］*1 ［NORMAL+Audio］*2: 50fps
［2048×1080］ | ［AVC-Intra2K 422］ | 1fps - 50fps | ［PROXY SLOT］：［MAIN & SUB］/［MAIN］ ［VFR up to 50p］*1 ［PROXY SLOT］：［SUB］ ［VFR up to 50p］*1 ［NORMAL+Audio］*2: 50fps
| ［ProRes 422 HQ］ | 1fps - 50fps | ［PROXY SLOT］：［MAIN & SUB］/［MAIN］ ［VFR up to 50p］*1 ［PROXY SLOT］：［SUB］ ［VFR up to 50p］*1 ［NORMAL+Audio］*2: 50fps
| ［ProRes 422］ | 1fps - 50fps | ［PROXY SLOT］：［MAIN & SUB］/［MAIN］ ［VFR up to 50p］*1 ［PROXY SLOT］：［SUB］ ［VFR up to 50p］*1 ［NORMAL+Audio］*2: 50fps
| ［ProRes 422 LT］ | 1fps - 50fps | ［PROXY SLOT］：［MAIN & SUB］/［MAIN］ ［VFR up to 50p］*1 ［PROXY SLOT］：［SUB］ ［VFR up to 50p］*1 ［NORMAL+Audio］*2: 50fps
［2048×1080 CROP］ | ［AVC-Intra2K 422］ | 1fps - 100fps | ［PROXY SLOT］：［SUB］ （［NORMAL+Audio］*2：50fps）*4
| ［AVC-Intra2K-LT］ | 1fps - 200fps | ［PROXY SLOT］：［SUB］ （［NORMAL+Audio］*2：50fps）*4
［1920×1080］ | ［AVC-Intra422］ | 1fps - 50fps | ［PROXY SLOT］：［MAIN & SUB］/［MAIN］ ［VFR up to 50p］*1 ［PROXY SLOT］：［SUB］ ［VFR up to 50p］*1 ［NORMAL+Audio］*2: 50fps
| ［AVC-Intra100］ | 1fps - 50fps | ［PROXY SLOT］：［MAIN & SUB］/［MAIN］ ［VFR up to 50p］*1 ［PROXY SLOT］：［SUB］ ［VFR up to 50p］*1 ［NORMAL+Audio］*2*3: 50fps
| ［AVC-LongG25］ | — | （［NORMAL+Audio］*2: 50fps） *4
| ［ProRes 422 HQ］ | 1fps - 50fps | ［PROXY SLOT］：［MAIN & SUB］/［MAIN］ ［VFR up to 50p］*1 ［PROXY SLOT］：［SUB］ ［VFR up to 50p］*1 ［NORMAL+Audio］*2: 50fps
| ［ProRes 422］ | 1fps - 50fps | ［PROXY SLOT］：［MAIN & SUB］/［MAIN］ ［VFR up to 50p］*1 ［PROXY SLOT］：［SUB］ ［VFR up to 50p］*1 ［NORMAL+Audio］*2: 50fps
| ［ProRes 422 LT］ | 1fps - 50fps | ［PROXY SLOT］：［MAIN & SUB］/［MAIN］ ［VFR up to 50p］*1 ［PROXY SLOT］：［SUB］ ［VFR up to 50p］*1 ［NORMAL+Audio］*2: 50fps
［1920×1080 CROP］ | ［AVC-Intra422］ | 1fps - 100fps | ［PROXY SLOT］：［SUB］ （［NORMAL+Audio］*2：50fps）*4
| ［AVC-Intra-LT］ | 1fps - 200fps | ［PROXY SLOT］：［SUB］ （［NORMAL+Audio］*2：50fps）*4
| ［AVC-Intra100］ | 1fps - 100fps | ［PROXY SLOT］：［SUB］ （［NORMAL+Audio］*2*5：50fps）*4
| ［AVC-LongG25］ | — | ［PROXY SLOT］：［SUB］ （［NORMAL+Audio］*2：50fps）*4

帧频与［MAIN CODEC］相同。

将录制声音。

当［VFR］设为［ON］时，不能选择。

菜单中不显示［VFR PROXY REC］项目。

当［VFR］设为［ON］时，不能录制低码流素材数据。

## 当［SDI RAW］设为［4K/10bit］时

［HIGH SPEED］不可设置。

［MAIN PIXEL］ | ［MAIN CODEC］ | VFR | ［VFR PROXY REC］
--- | --- | --- | ---
［4096×2160］ | ［AVC-Intra4K-LT］ | 1fps - 50fps | ［PROXY SLOT］: ［MAIN & SUB］/［MAIN］ ［VFR up to 50p］*1 ［PROXY SLOT］: ［SUB］ ［VFR up to 50p］*1 ［NORMAL+Audio］*2：50fps
| ［OFF］ | 1fps - 50fps | ［PROXY SLOT］: ［MAIN & SUB］/［MAIN］ ［VFR up to 50p］*1 ［PROXY SLOT］: ［SUB］ ［VFR up to 50p］*1 ［NORMAL+Audio］*2: 50fps
［2048×1080］ | ［AVC-Intra2K 422］ | 1fps - 50fps | ［PROXY SLOT］: ［MAIN & SUB］/［MAIN］ ［VFR up to 50p］*1 ［PROXY SLOT］: ［SUB］ ［VFR up to 50p］*1 ［NORMAL+Audio］*2: 50fps
| ［ProRes 422 HQ］ | 1fps - 50fps | ［PROXY SLOT］: ［MAIN & SUB］/［MAIN］ ［VFR up to 50p］*1 ［PROXY SLOT］: ［SUB］ ［VFR up to 50p］*1 ［NORMAL+Audio］*2: 50fps
| ［ProRes 422］ | 1fps - 50fps | ［PROXY SLOT］: ［MAIN & SUB］/［MAIN］ ［VFR up to 50p］*1 ［PROXY SLOT］: ［SUB］ ［VFR up to 50p］*1 ［NORMAL+Audio］*2: 50fps
| ［ProRes 422 LT］ | 1fps - 50fps | ［PROXY SLOT］: ［MAIN & SUB］/［MAIN］ ［VFR up to 50p］*1 ［PROXY SLOT］: ［SUB］ ［VFR up to 50p］*1 ［NORMAL+Audio］*2: 50fps
| ［OFF］ | 1fps - 50fps | ［PROXY SLOT］: ［MAIN & SUB］/［MAIN］ ［VFR up to 50p］*1 ［PROXY SLOT］: ［SUB］ ［VFR up to 50p］*1 ［NORMAL+Audio］*2: 50fps

帧频与［MAIN CODEC］相同。

将录制声音。

## 当［SDI RAW］设为［UHD/10bit］时

［HIGH SPEED］不可设置。

［MAIN PIXEL］ | ［MAIN CODEC］ | VFR | ［VFR PROXY REC］
--- | --- | --- | ---
［3840×2160］ | ［AVC-Intra4K-LT］ | 1fps - 50fps | ［PROXY SLOT］: ［MAIN & SUB］/［MAIN］ ［VFR up to 50p］*1 ［PROXY SLOT］: ［SUB］ ［VFR up to 50p］*1 ［NORMAL+Audio］*2: 50fps
| ［OFF］ | 1fps - 50fps | ［PROXY SLOT］: ［MAIN & SUB］/［MAIN］ ［VFR up to 50p］*1 ［PROXY SLOT］: ［SUB］ ［VFR up to 50p］*1 ［NORMAL+Audio］*2: 50fps
［1920×1080］ | ［AVC-Intra422］ | 1fps - 50fps | ［PROXY SLOT］: ［MAIN & SUB］/［MAIN］ ［VFR up to 50p］*1 ［PROXY SLOT］: ［SUB］ ［VFR up to 50p］*1 ［NORMAL+Audio］*2: 50fps
| ［AVC-Intra100］ | 1fps - 50fps | ［PROXY SLOT］: ［MAIN & SUB］/［MAIN］ ［VFR up to 50p］*1 ［PROXY SLOT］: ［SUB］ ［VFR up to 50p］*1 ［NORMAL+Audio］*2*3: 50fps
| ［AVC-LongG25］ | — | （［NORMAL+Audio］*2: 50fps） *4
| ［ProRes 422 HQ］ | 1fps - 50fps | ［PROXY SLOT］: ［MAIN & SUB］/［MAIN］ ［VFR up to 50p］*1 ［PROXY SLOT］: ［SUB］ ［VFR up to 50p］*1 ［NORMAL+Audio］*2: 50fps
| ［ProRes 422］ | 1fps - 50fps | ［PROXY SLOT］: ［MAIN & SUB］/［MAIN］ ［VFR up to 50p］*1 ［PROXY SLOT］: ［SUB］ ［VFR up to 50p］*1 ［NORMAL+Audio］*2: 50fps
| ［ProRes 422 LT］ | 1fps - 50fps | ［PROXY SLOT］: ［MAIN & SUB］/［MAIN］ ［VFR up to 50p］*1 ［PROXY SLOT］: ［SUB］ ［VFR up to 50p］*1 ［NORMAL+Audio］*2: 50fps
| ［OFF］ | 1fps - 50fps | ［PROXY SLOT］: ［MAIN & SUB］/［MAIN］ ［VFR up to 50p］*1 ［PROXY SLOT］: ［SUB］ ［VFR up to 50p］*1 ［NORMAL+Audio］*2: 50fps

帧频与［MAIN CODEC］相同。

将录制声音。

当［VFR］设为［ON］时，不能选择。

菜单中不显示［VFR PROXY REC］项目。

## 当［SDI RAW］设为［2K/10bit］时

［MAIN PIXEL］将被设为［2048×1080 CROP］。

［MAIN CODEC］ | ［HIGH SPEED］ | VFR | ［VFR PROXY REC］
--- | --- | --- | ---
［AVC-Intra2K 422］ | — | 1fps - 100fps | ［PROXY SLOT］: ［SUB］ ［NORMAL+Audio］*: 50fps
［AVC-Intra2K-LT］ | — | 1fps - 200fps | ［PROXY SLOT］: ［SUB］ ［NORMAL+Audio］*: 50fps
［OFF］ | ［OFF］ | 1fps - 100fps | ［PROXY SLOT］: ［SUB］ ［NORMAL+Audio］*: 50fps
［OFF］ | ［ON］ | 1fps - 200fps | ［PROXY SLOT］: ［SUB］ ［NORMAL+Audio］*: 50fps

将录制声音。

## 当［SDI RAW］设为［HD/10bit］时

［MAIN PIXEL］将被设为［1920×1080 CROP］。

［MAIN CODEC］ | ［HIGH SPEED］ | VFR | ［VFR PROXY REC］
--- | --- | --- | ---
［AVC-Intra422］ | — | 1fps - 100fps | ［PROXY SLOT］: ［SUB］ ［NORMAL+Audio］*1: 50fps
［AVC-Intra-LT］ | — | 1fps - 200fps | ［PROXY SLOT］: ［SUB］ ［NORMAL+Audio］*1: 50fps
［AVC-Intra100］ | — | 1fps - 100fps | ［PROXY SLOT］: ［SUB］ ［NORMAL+Audio］*1*2: 50fps
［AVC-LongG25］ | — | — | ［PROXY SLOT］：［SUB］ （［NORMAL+Audio］*1：50fps）*3
［OFF］ | ［OFF］ | 1fps - 100fps | ［PROXY SLOT］: ［SUB］ ［NORMAL+Audio］*1: 50fps
［OFF］ | ［ON］ | 1fps - 200fps | ［PROXY SLOT］: ［SUB］ ［NORMAL+Audio］*1: 50fps

将录制声音。

当［VFR］设为［ON］时，不能选择录制低码流素材数据。

菜单中不显示［VFR PROXY REC］项目。

页面顶部