- 顶部
- 准备
- 拍摄前检查

# 拍摄前检查

在拍摄之前，请进行下列检查，以确保系统正常运行。

确认组装的单元和手柄均已固定到位。

将expressP2存储卡插入主插槽，将Class10或更高等级的SDXC/SDHC存储卡插入副插槽，关闭卡插槽盖。

将电源开关设为〈 〉，并确认以下项目。

- 寻像器画面上未显示［BACKUP BATT EMPTY］。

- 控制面板中的状态显示表明剩余电池电量充足。

- 控制面板中的状态显示表明介质的剩余空间充足。

按〈REC〉按钮并确认以下项目。

- 主插槽的卡存取LED呈橙色闪烁。

- 〈REC〉按钮呈红色亮起。

- 控制面板的状态显示上无系统警告显示。

再次按〈REC〉按钮。

确认主插槽的卡存取LED呈橙色亮起且〈REC〉按钮未呈红色亮起。

按〈PLAY〉按钮切换到PLAY画面，并播放刚刚录制的剪辑。

确认剪辑在控制面板或寻像器上播放正常。

页面顶部