- 顶部
- 网络连接
- 网络设置
- 4G/LTE设置

# 4G/LTE设置

## ［4G/LTE］模式

请采取以下步骤连接摄像机与4G/LTE USB调制解调器。

在［MENU］ → ［PERIPHERAL］ → ［NETWORK SEL］中选择［4G/LTE］。

启用［MENU］ → ［PERIPHERAL］ → ［4G/LTE PROPERTY］时，选择［4G/LTE PROPERTY］，并根据需要设置各个项目。

若需要以下设置时，准确输入提供商提供的信息。

［APN］：设置提供商提供的APN（接入点名称）。

［USER ID］：设置提供商提供的用户名。

［PASSWORD］：设置提供商提供的密码。

［DIAL NO.］：设置电话号码。详情请参阅提供商的手册。

检查网络连接。

检查摄像机是否连接到4G/LTE网络。

网络连接正确时，屏幕中显示［4G/LTE］。缩略图画面右上角的网络状态图标将变为黄色，同时需要网络（FTP客户端功能）的应用程序也可使用。

注意

- 开机之后的启动时间可能会因网络启动而延长。

- 当您更改［NETWORK SEL］的设置时，在摄像机重启前，这些更改不会有所反映。更改设置后，由于网络服务需要重启，设置画面终止可能会需要一段时间。

页面顶部