- 顶部
- 视频录制和色彩分级
- 特殊记录功能
- HD裁切高速录制

# HD裁切高速录制

在［MENU］ → ［SYSTEM SETTINGS］ → ［SYSTEM MODE］ → ［MAIN PIXEL］中选择［2048×1080 CROP］或［1920×1080 CROP］时，通过从图像传感器裁切出2K或HD像素区，进行最高为240p的高速录制。

#### 正常录制

使用图像传感器的整个录制区生成4K/UHD图像。

或从中生成2K/HD图像。

对于4K

#### 裁切录制

裁切录制仅使用图像传感器的2K或HD区域生成2K/HD图像。

裁切2K时

裁切区域

#### 帧频与［MAIN CODEC］的关系

当［FREQUENCY］设为［23.98p］、［24.00p］或［29.97p］时。

裁切录制

正常录制

［2048×1080 CROP］/［1920×1080 CROP］

［AVC-Intra2K-LT］/［AVC-Intra-LT］

［AVC-Intra2K 422］/［AVC-Intra422］

［AVC-Intra4K-LT］

［AVC-Intra2K 422］/［AVC-Intra422］

［AVC-Intra4K 422］

［MAIN CODEC］

由于［AVC-Intra2K-LT］/［AVC-Intra-LT］快速录制的限制，灵敏度和动态范围将降低1个等级。

- ISO800→ISO400

- ISO5000→ISO2500

页面顶部