- 顶部
- 菜单操作
- 菜单列表
- ［PERIPHERAL］

# ［PERIPHERAL］

应用与外部设备（如网络和GPS设备等）共用功能相关的设置。

项目 | 设置说明
--- | ---
［GPS］ | 配置内部GPS设置。 ［ON］：激活操作GPS操作。以一路信号的形式将位置信息输出到〈SDI OUT〉端子，并记录为剪辑元数据。 ［OFF］：不激活GPS操作。不输出并记录位置信息。 出厂设置： ［OFF］
［NETWORK SEL］ | 设置通过网络将摄像机连接到外部设备（如电脑）的连接方法。 ［LAN］：通过〈LAN〉端子连接。 ［WLAN］：通过无线LAN连接。 ［4G/LTE］：通过4G/LTE连接。 ［OFF］：不连接。 出厂设置： ［OFF］
［NETWORK FUNC］ | ［USER ACCOUNT］ | 设置摄像机的网络功能中验证所使用的用户帐户。
| ［ACCOUNT LIST］ | 显示当前设置的账户名。也可注册新账户或删除账户。
［FTP CLIENT SERVICE］ | ［TCP CTRL PORT1］ | 设置TCP控制端口1。通常不修改。如修改，在重启后生效。为［TCP CTRL PORT1］、［TCP CTRL PORT2］、［UDP CTRL PORT1］和［UDP CTRL PORT2］设置不同的值。 出厂设置： ［49152］
| ［TCP CTRL PORT2］ | 设置TCP控制端口2。通常不修改。如修改，在重启后生效。为［TCP CTRL PORT1］、［TCP CTRL PORT2］、［UDP CTRL PORT1］和［UDP CTRL PORT2］设置不同的值。 出厂设置： ［59152］
| ［UDP CTRL PORT1］ | 设置UDP控制端口1。通常不修改。如修改，在重启后生效。为［TCP CTRL PORT1］、［TCP CTRL PORT2］、［UDP CTRL PORT1］和［UDP CTRL PORT2］设置不同的值。 出厂设置： ［49153］
| ［UDP CTRL PORT2］ | 设置UDP控制端口2。通常不修改。如修改，在重启后生效。为［TCP CTRL PORT1］、［TCP CTRL PORT2］、［UDP CTRL PORT1］和［UDP CTRL PORT2］设置不同的值。 出厂设置： ［49154］
| ［SERVER URL］ | 设置FTP客户端功能的低码流素材文件传输目标服务器名称和文件夹。 如果仅输入了服务器名称或地址，则传输到服务器的登录文件夹。 如果使用服务器名称或地址/文件格式输入，则传输到服务器的指定文件夹。
| ［LOGIN USER］ | 设置要连接的用户ID。
| ［LOGIN PASSWORD］ | 设置连接所需的密码。 以［］显示菜单设定值。
| ［SSH］ | 使用SSH传输文件时设置。 ［ENABLE］：使用SSH。 ［DISABLE］：不使用SSH。 出厂设置： ［DISABLE］
| ［SSH PORT］ | 设置使用SSH时的网络端口号。 设置为与服务器的端口号相同。以［］显示菜单设定值。 出厂设置： ［22］
［LAN PROPERTY］ | ［MAC ADDRESS］ | 显示摄像机〈LAN〉端子的MAC地址。（无法更改。）
| ［DHCP］ | 设置是否通过DHCP使用自动获取功能。（与［DHCP SERVER］设置互不兼容） ［ENABLE］：使用自动获取功能。 ［DISABLE］：不使用自动获取功能。设置［IP ADDRESS］、［SUBNET MASK］、［DEFAULT GATEWAY］、［PRIMARY DNS］和［SECONDARY DNS］。 出厂设置： ［ENABLE］
| ［IP ADDRESS］ | 在［DHCP］中选择［DISABLE］时，设置IP地址。 出厂设置： ［192.168.0.1］
| ［SUBNET MASK］ | 在［DHCP］中选择［DISABLE］时，设置子网掩码。 出厂设置： ［255.255.255.0］
| ［DEFAULT GATEWAY］ | 在［DHCP］中选择［DISABLE］时，设置默认网关。 出厂设置： ［192.168.0.254］
| ［PRIMARY DNS］ | 在［DHCP］中选择［DISABLE］时，设置主DNS服务器。 出厂设置： ［0.0.0.0］
| ［SECONDARY DNS］ | 在［DHCP］中选择［DISABLE］时，设置副DNS服务器。 出厂设置： ［0.0.0.0］
| ［DHCP SERVER］ | 设置通过有线LAN连接时是否使用DHCP SERVER功能。（与［DHCP］设置互不兼容） ［ENABLE］：使用DHCP SERVER功能。 ［DISABLE］：不使用DHCP SERVER功能。 出厂设置： ［DISABLE］
［WIRELESS PROPERTY］ | ［MAC ADDRESS］ | 显示摄像机无线LAN的MAC地址。（无法更改。）
| ［TYPE］ | 选择连接方式。 ［DIRECT］：通过智能手机、平板电脑或电脑直接访问摄像机的网络功能。 ［INFRA］：连接到无线接入点。 出厂设置： ［DIRECT］
| ［SSID INPUT MODE］ | 设置SSID的设置方式。 当［WIRELESS PROPERTY］中的［TYPE］设为［INFRA］时，可以设置此项。 ［SELECT］：从接入点列表中选择。 ［MANUAL］：手动输入接入点。 出厂设置： ［SELECT］
| ［SSID］ | 显示网络名称（SSID）。 出厂设置： ［AU-V35LT1］
| ［BAND］ | 在两种传输方式之间切换（2.4 GHz或5 GHz）。 ［2.4GHz］、［5GHz］ 出厂设置： ［2.4GHz］
| ［CHANNEL（2.4GHz）］ | 在［TYPE］中选择［DIRECT］并在［BAND］中选择［2.4GHz］，且通过无线LAN连接摄像机时，设置使用的通道。 ［AUTO］、［CH1］、［CH6］、［CH11］ 出厂设置： ［AUTO］
| ［CHANNEL（5GHz）］ | 在［TYPE］中选择［DIRECT］并在［BAND］中选择［5GHz］，且通过无线LAN连接摄像机时，设置使用的通道。 根据已安装的无线传输模块，选择存在差异。 ［AUTO］、［CH36］、［CH40］、［CH44］、［CH48］、［CH100］、［CH104］、［CH108］、［CH112］、［CH116］、［CH132］、［CH136］、［CH140］、［CH149］、［CH153］、［CH157］、［CH161］、［CH165］ 出厂设置： ［AUTO］
| ［ENCRYPTION］ | 设置加密格式。 ［WPA-TKIP］、［WPA-AES］、［WPA2-TKIP］、［WPA2-AES］、［NONE］ 出厂设置： ［WPA2-AES］
| ［ENCRYPT KEY］ | 设置加密密钥。采用8至63字符的字符串或具有64位数字的十六进制数字设置密钥。 出厂设置： ［01234567890123456789abcdef］
| ［DHCP］ | 在［TYPE］内选择［INFRA］时，设置是否通过DHCP使用自动获取功能。 ［ENABLE］：使用自动获取功能。 ［DISABLE］：不使用自动获取功。设置［IP ADDRESS］、［SUBNET MASK］、［DEFAULT GATEWAY］、［PRIMARY DNS］和［SECONDARY DNS］。 出厂设置： ［ENABLE］
| ［IP ADDRESS］ | 在［DHCP］中选择［DISABLE］时，设置IP地址。 出厂设置： ［192.168.0.1］
| ［SUBNET MASK］ | 在［DHCP］中选择［DISABLE］时，设置子网掩码。 出厂设置： ［255.255.255.0］
| ［DEFAULT GATEWAY］ | 在［TYPE］中选择［INFRA］且在［DHCP］中选择［DISABLE］时，设置默认网关。 出厂设置： ［192.168.0.254］
| ［PRIMARY DNS］ | 在［TYPE］中选择［INFRA］且在［DHCP］中选择［DISABLE］时，或在［DHCP］中选择［ENABLE］且无法获取主DNS服务器时，设置主DNS服务器。 出厂设置： ［0.0.0.0］
| ［SECONDARY DNS］ | 在［TYPE］中选择［INFRA］且在［DHCP］中选择［DISABLE］时，或在［DHCP］中选择［ENABLE］且无法获取主DNS服务器时，设置副DNS服务器。 出厂设置： ［0.0.0.0］
| ［DHCP SERVER］ | 在［TYPE］中选择［DIRECT］时，设置是否使用DHCP SERVER功能。 ［ENABLE］：使用DHCP SERVER功能。 ［DISABLE］：不使用DHCP SERVER功能。 出厂设置： ［ENABLE］
［4G/LTE PROPERTY］ | ［APN］ | 设置提供商提供的APN（接入点名称）。
| ［USER ID］ | 设置提供商提供的用户名。
| ［PASSWORD］ | 设置提供商提供的密码。
| ［DIAL NO.］ | 设置电话号码。详情请参阅提供商的手册。
［NETWORK TOOLS］ | ［LOG DISPLAY］ | 显示连接日志。
| ［STATUS DISPLAY］ | 显示网络状态。
| ［INITIALIZE］ | 将网络设置状态恢复到出厂设置。
| ［PING］ | 使用PING命令检查［MENU］ → ［PERIPHERAL］ → ［FTP CLIENT SERVICE］ → ［SERVER URL］中指定的网络连接。

页面顶部