- 顶部
- 音频录制
- 选择音频输入和调整录音电平
- 调整录音电平

# 调整录音电平

可使用摄像机手动调整和自动调整录音电平。

## 自动调节

可以自动调整声道1/2中的录音电平。声道3/4可采用相同方式进行设置。

按〈HOME〉按钮，显示HOME画面。

从［SYSTEM］ →［AUDIO］中选择［AUDIO IN］。

在［CH1 LEVEL］或［CH2 LEVEL］中选择［AUTO］。

## 手动调节

可以手动调整声道1/2中的录音电平。声道3/4可采用相同方式进行设置。

按〈HOME〉按钮，显示HOME画面。

在［SYSTEM］ →［AUDIO］中设置 ［AUDIO IN］。

对于［CH3/4］，切换至［MONITOR SEL］中的［CH1/2］。

在［CH1 LEVEL］或［CH2 LEVEL］中选择［MANUAL］。

如果选择［AUTO］，［AUDIO VOL］画面上将显示［A］，不能进行手动调整。

在［SYSTEM］ → ［AUDIO］中选择［AUDIO VOL］。

查看声道电平表的显示时，使用［CH1+］/［CH1−］或［CH2+］/［CH2−］或转动飞梭旋钮进行调整。

当超过最顶层指示条（0 dB）时，红条显示亮起，表明输入音量过大。调整最大电平，使显示不达到0 dB。

使用飞梭旋钮进行操作时，两个声道电平将同时升高或降低。设为［AUTO］时，不会升高或降低。

#### 录制标准电平

也可在［MENU］ → ［AUDIO SETTINGS］ → ［AUDIO LEVEL］ → ［HEADROOM］中选择［18dB］或［20dB］。

通道1至4的通用设置。

注意

- 如需将电平调整设为［MANUAL］，需在［MENU］ → ［AUDIO SETTINGS］ → ［AUDIO LEVEL］中设置是否启用［CH1 LIMITER］/［CH2 LIMITER］/［CH3 LIMITER］/［CH4 LIMITER］。此项的出厂设置为［OFF］。

页面顶部