- 顶部
- 网络连接
- 网络设置
- 有线LAN设置

# 有线LAN设置

使用有线LAN连接电脑的设置如下。

根据需要在［MENU］ → ［PERIPHERAL］ → ［LAN PROPERTY］中设置各个项目。

［DHCP］和［DHCP SERVER］互不兼容。

［MAC ADDRESS］：有线LAN的MAC地址（无法更改）

［DHCP］：设置是否使用通过DHCP自动获取功能（［ENABLE］：使用自动获取/［DISABLE］：不使用自动获取（出厂设置： ［ENABLE］）

［IP ADDRESS］：IP地址（出厂设置： ［192.168.0.1］）（当［DHCP］设为［ENABLE］时，无法设置此项）

［SUBNET MASK］：子网掩码（出厂设置： ［255.255.255.0］）（当［DHCP］设为［ENABLE］时，无法设置此项）

［DEFAULT GATEWAY］：默认网关（出厂设置： ［192.168.0.254］）（当［DHCP］设为［ENABLE］时，无法设置此项）

［PRIMARY DNS］：主DNS服务器设置（出厂设置： ［0.0.0.0］）

［SECONDARY DNS］：副DNS服务器设置（出厂设置： ［0.0.0.0］）

［DHCP SERVER］：DHCP SERVER设置是否使用功能（［ENABLE］：使用DHCP SERVER功能/［DISABLE］：不使用DHCP SERVER功能）（出厂设置： ［DISABLE］）（当［DHCP］设为［ENABLE］时，无法设置此项）

在［MENU］ → ［PERIPHERAL］ → ［NETWORK SEL］中选择［LAN］。

配置您的电脑的有线LAN设置。

（适用于Windows）

显示［Internet 协议版本 4（TCP/IPv4）］［属性］，配置相应设置。有关如何显示该画面的详情，请参阅［开始］ → ［帮助和支持］。

- 在摄像机上将［DHCP SERVER］设为［ENABLE］时

  在［常规］选项卡下选择［自动获得 IP 地址］和［自动获得 DNS 服务器地址］。在［备用配置］选项卡下选择［自动专用 IP 地址］。

- 在摄像机上将［DHCP SERVER］设为［DISABLE］时

  在［常规］选项卡下选择［使用下面的 IP 地址］。

  - ［IP 地址］：输入摄像机所在网络的另一IP地址。

  - ［子网掩码］：输入摄像机的子网掩码数值。

  - ［默认网关］：输入摄像机的默认网关地址。

  - ［首选 DNS 服务器］/［备用 DNS 服务器］：不必输入。

（适用于Mac OS）

- 在摄像机上将［DHCP SERVER］设为［ENABLE］时

  ［配置 IPv4］：选择［使用DHCP］。

  ［配置 IPv6］：选择［自动］。

- 在摄像机上将［DHCP SERVER］设为［DISABLE］时

  ［配置 IPv4］：选择［手动］并输入以下项目。

  - ［IP地址］

  - ［子网掩码］

  - 不需要输入［路由器］一项。请保留空白。

  ［配置 IPv6］：选择［自动］。

注意

- 开机之后的启动时间可能会因网络启动而延长。

- 当您更改［NETWORK SEL］的设置时，在摄像机重启前，这些更改不会有所反映。更改设置后，由于网络服务需要重启，设置画面终止可能会需要一段时间。

- IP地址、子网掩码和默认网关的组合必须全部正确设置。

  如果在终止设置画面时出现警告［CANNOT ACCESS GATEWAY!］，请联系您所用网络的管理员。

- 如果您不使用默认网关和DNS，请将它们设为［0.0.0.0］。

- 根据具体的网络环境，DHCP和DNS可能无法正常发挥功能。

页面顶部