- 顶部
- 网络连接
- 网络设置
- 更改网络设置

# 更改网络设置

## 切换网络

切换无线LAN和有线LAN。

图1

按〈INFO〉按钮，显示INFO画面。

选择［PERIPHERAL］，然后按飞梭旋钮。

选择［NETWORK］，然后在［LAN］、［WLAN］、［4G/LTE］和［OFF］中选择。

然后设置完成切换。（图1）

［LAN］：有线LAN

［4G/LTE］：4G/LTE

［WLAN］：无线LAN

［OFF］：不使用网络功能。

## 操作用户帐户

通过网络操作摄像机时，可进行用户帐户注册。

#### 设置用户帐户

选择［MENU］ → ［PERIPHERAL］ → ［NETWORK FUNC］ → ［USER ACCOUNT］。

#### 检查用户帐户

选择［MENU］ → ［PERIPHERAL］ → ［NETWORK FUNC］ → ［ACCOUNT LIST］。

可进行用户帐户列表检查和删除。

如需删除，使用飞梭旋钮选择需删除的用户账户，然后按飞梭旋钮。

注意

- ［USER NAME］的［guest］和［admin］与［PASSWORD］的［p2guest］和［12345］分别是出厂设置。

- 密码无法更改。若要更改，将此帐户删除并重新注册。

- 用户注册上限为3。

#### 初始化网络设置

初始化除［GPS］之外的项目

在［MENU］ → ［PERIPHERAL］ → ［NETWORK TOOLS］中选择［INITIALIZE］。

初始化结束。

页面顶部