- 顶部
- 寻像器
- 方便的拍摄功能
- 伪色模式

# 伪色模式

使用伪色检查曝光量。

将［MENU］ → ［OUTPUT SETTINGS］ → ［VF SDI EI ASSIST］ → ［FALSE COLOR SW］设为［ON］。

图像以亮度信号分类的颜色显示。其他色阶的图像以黑白显示。

通过〈VF SDI〉端子的输出可显示伪色。

可在［MENU］ → ［OUTPUT SETTINGS］ → ［VF SDI EI ASSIST］ → ［FALSE COLOR SEL］中设置伪色的显示模式。

## 显示模式

#### 当［FALSE COLOR SEL］设为［FALSE］，且［MAIN COLOR］设为［V-Log］时

颜色 | 色阶 | 说明
--- | --- | ---
（红色） | （白电平切割−3%）或更高* | 白电平切割
（黄色） | （白电平切割−6%）至（白电平切割−3%）* | 白电平切割的较低区域
（粉红色） | 48.7% - 51.8% | 中性灰色的过度颜色
（绿色） | 40.5% - 43.6% | 18%中性灰色
（蓝色） | 10.3% - 13.2% | 黑电平切割的较高区域
（紫色） | 7.3% - 10.3% | 黑电平切割

白电平切割电平取决于［EI］和［MAIN CODEC］设置。

#### 当［FALSE COLOR SEL］设为［FALSE］，且［MAIN COLOR］设为除［V-Log］之外的任何项目时

颜色 | 色阶 | 说明
--- | --- | ---
（红色） | （白电平切割−1%）或更高*1 | 白电平切割
（黄色） | 98% - 100% | 100%视频输出电平
（绿色）*2 | 74% - 76% | HLG的75％电平=转换为SDR后的100％电平
（蓝色） | 2.5% - 4.0% | 黑电平切割的较高区域
（紫色） | 0% - 2.5% | 黑电平切割

白电平切割电平取决于［EI］和［MAIN CODEC］设置。

仅当［SCENE FILE SETTINGS］ → ［GAMMA］ → ［GAMMA SELECT］设为［HLG］时显示。

#### 当［FALSE COLOR SEL］设为［EL ZONE］时

颜色 | 说明
--- | ---
（白色） | +6停
（亮红色） | +5停
（红色） | +4停
（亮橙色） | +3停
（橙色） | +2停
（亮黄色） | +1停
（黄色） | +0.5停
（灰色） | 18%中性灰色
（亮绿色） | −0.5停
（绿色） | −1停
（深绿色） | −2停
（蓝色） | −3停
（深蓝色） | −4停
（紫色） | −5停
（黑色） | −6停

当［MENU］ → ［SCENE FILE SETTINGS］ → ［GAMMA］ → ［GAMMA SELECT］设为［HLG］、［BC GAMMA］、［VIDEO45］或［VIDEO50］时，不能选择［FALSE COLOR SEL］中的［EL ZONE］。

页面顶部