- 顶部
- 播放
- 缩略图操作
- 复制剪辑

# 复制剪辑

可在存储卡之间复制剪辑。

仅可复制以AVCHD记录的剪辑。

图1

图2

图3

图4

图5

按〈THUMBNAIL〉按钮。

缩略图画面显示。

在显示缩略图画面时，按〈MENU〉按钮。

将显示菜单。

选择［缩略图］菜单→ ［片段］ → ［复制］。

选择［选择］。（图1）

- 选择［全部］将在存储卡之间复制所有剪辑。

选择复制目标卡插槽。（图2）

在缩略图画面显示复制源存储卡中的剪辑。（图3）

- ［卡槽1→卡槽2］：从卡插槽1中的存储卡复制剪辑到卡插槽2中的存储卡。

- ［卡槽2→卡槽1］：从卡插槽2中的存储卡复制剪辑到卡插槽1中的存储卡。

在缩略图画面中选择需复制的剪辑。

所选剪辑上显示。

选择。（图4）

- 也可通过按下并保持多拨盘来选择此项目。

显示确认消息时选择［SET］。

将显示进度条，剪辑复制开始。

- 如需中途取消复制，选择［取消］。

显示完成消息时，选择。（图5）

注意

- 无法复制使用MOV记录文件格式的剪辑。

- 如果所选剪辑的体积大于目标的可用卡容量，无法进行复制。

- 当复制目标卡受写保护时，无法进行复制。

- 当超过剪辑的最大数量时，无法进行复制。

- 当超过播放列表的最大数量时，无法进行复制。

页面顶部