- 顶部
- 准备
- 准备存储卡
- 记录存储卡时间

# 记录存储卡时间

## 当记录模式为MOV时

可使用SDXC存储卡。不可使用SDHC存储卡。

记录格式 | 记录速率 | 记录容量
--- | --- | ---
64 GB | 128 GB
UHD | 400 Mbps | 约20分钟 | 约40分钟
200 Mbps | 约40分钟 | 约1小时20分钟
150 Mbps | 约55分钟 | 约1小时50分钟
100 Mbps | 约1小时20分钟 | 约2小时40分钟
FHD | 200 Mbps | 约40分钟 | 约1小时20分钟
100 Mbps | 约1小时20分钟 | 约2小时40分钟
50 Mbps | 约2小时40分钟 | 约5小时20分钟

注意

- 根据可变帧频记录中设定的可变帧频或超慢记录，记录时间将有所不同。

- 使用MOV格式时，每约三小时文件将分割一次。

  在缩略图画面中，它们显示为单独的剪辑。而且，通过接续记录方式在两张存储卡上记录的剪辑将显示为单独的剪辑。

- 记录时间达到十小时后，记录将停止并在数秒后自动恢复。暂停期间不会记录图像和音频。这包括特殊记录情况，例如可变帧频记录、超慢记录或接续记录。

  在使用可变帧频记录方式或超慢记录方式进行高速拍摄时，根据记录格式的帧频比和可变帧频，记录时间可能短10小时。

- 在间隔记录期间，当剪辑长度达到十小时后，记录将停止并在数秒后自动恢复。

## 当记录模式为AVCHD时

可使用SDHC存储卡和SDXC存储卡。

#### SDHC存储卡

记录格式 | 记录速率 | 记录容量
--- | --- | ---
4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB
PS | 25 Mbps | 约19分钟 | 约40分钟 | 约1小时20分钟 | 约2小时40分钟
PH | 21 Mbps | 约21分钟 | 约46分钟 | 约1小时30分钟 | 约3小时
HA | 17 Mbps | 约30分钟 | 约1小时 | 约2小时 | 约4小时10分钟
PM | 8 Mbps | 约1小时 | 约2小时 | 约4小时15分钟 | 约8小时30分钟
SA | 9 Mbps | 约1小时 | 约2小时 | 约4小时 | 约8小时

#### SDXC存储卡

记录格式 | 记录速率 | 记录容量
--- | --- | ---
64 GB | 128 GB
PS | 25 Mbps | 约5小时20分钟 | 约11小时
PH | 21 Mbps | 约6小时 | 约12小时30分钟
HA | 17 Mbps | 约8小时30分钟 | 约17小时
PM | 8 Mbps | 约17小时10分钟 | 约35小时
SA | 9 Mbps | 约16小时 | 约32小时15分钟

注意

- 使用AVCHD格式时，每约4 GB大小文件将分割一次。

  在缩略图画面中，它们显示为一个剪辑。然而通过接续记录方式在两张存储卡上记录的剪辑将显示为单独的剪辑。

- 记录时间达到十小时后，记录将停止并在数秒后自动恢复。暂停期间不会记录图像和音频。这包括特殊记录情况，例如接续记录。

- 在使用AVCHD保护的存储卡上自动释放保护，例如DVD录像机。

页面顶部