- 顶部
- 部件说明
- 摄像机
- 左侧

# 左侧

1. 眼罩

2. 目镜

   请勿将目镜指向太阳。否则会损坏内部设备。

3. 〈USB2.0 HOST〉端子

   安装与摄像机兼容的无线传输模块（选购）后，可连接到无线LAN。

   使用USB连接线缆将摄像机连接到iPhone/iPad或Android设备时，可以使用USB网络共享连接到网络。

4. REC按钮（手把上）

   开始或停止记录。

   用于在缩略图模式下直接拍摄。

5. 电源开关

   在开机/待机之间切换。

   如需开机，将电源开关设为〈 〉（开机）。如需设为待机，将电源开关设为〈 〉（待机）。

6. 麦克风线缆固定夹

   固定外部麦克风线缆。

7. 麦克风支架安装部分

   使用麦克风支架螺丝安装随附的麦克风支架。

8. 三脚架安装孔

   安装三脚架。（底部）

   - 安装孔大小

     - 1/4-20 UNC（螺钉长度5.5 mm或更短）

     - 3/8-16 UNC（螺钉长度5.5 mm或更短）

9. 附件安装孔

   安装附件。

   包括安装紧固件在内的附件重量不应超过2 kg。

   - 安装孔大小

     - 安装螺钉规格：M3

     - 安装孔深度：6 mm

     - 安装孔间距：25 mm

页面顶部