- 顶部
- 网络连接
- 网络连接

# 网络连接

此摄像机可通过有线LAN、无线LAN和USB网络共享连接到网络。

此外，当使用绑定设备将摄像机连接到无线LAN或有线LAN时，可以进行高速网络连接。

有关可以连接的无线传输模块、绑定设备和用于USB网络共享的iPhone/iPad和Android设备的详细信息，请访问以下网站的支持台。

https://pro-av.panasonic.net/

将无线传输模块（选购）连接〈USB2.0 HOST〉端子以使用无线LAN。

将LAN连接线连接到后部的〈LAN〉端子以使用有线LAN。

使用USB网络共享时，请使用USB连接线缆将iPhone/iPad或Android设备连接到〈USB2.0 HOST〉端子。

IEEE802.11a/g/n/ac

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

注意

- 与〈LAN〉端子相连的电缆，请使用6类或更高的LAN电缆。

- 确认设备的连接端子与摄像机连接后，请使用连接线缆连接到〈USB2.0 HOST〉端子。取决于USB连接线缆的长度或规格，连接可能会变得不稳定。

可用功能
页面顶部