- トップページ
- 撮影
- 音声入力
- 音声のモニター

# 音声のモニター

本機で記録した音声は、スピーカーやヘッドホンで聴くことができます。

撮影時は、スピーカーから音声は出力しません。

## 出力音声の設定

ヘッドホン端子から出力する音声チャンネルと形式を設定します。

［音声］メニュー→［出力設定］→［音声出力］を選択する。

音声の種類を選択する。

［CH1］：音声チャンネル1の信号を、モノラルで出力します。

［CH2］：音声チャンネル2の信号を、モノラルで出力します。

［CH1/2 ステレオ］：音声チャンネル1と音声チャンネル2の信号を、ステレオで出力します。

［CH1/2 ミックス］：音声チャンネル1と音声チャンネル2の信号をミックスして、モノラルで出力します。

［CH3］：音声チャンネル3の信号を、モノラルで出力します。

［CH4］：音声チャンネル4の信号を、モノラルで出力します。

［CH3/4 ステレオ］：音声チャンネル3と音声チャンネル4の信号を、ステレオで出力します。

［CH3/4 ミックス］：音声チャンネル3と音声チャンネル4の信号をミックスして、モノラルで出力します。

NOTE

- ［モニター音声選択］を割り当てたUSERボタンを押す、またはUSERボタンアイコンをタッチしている間、出力音声の音声チャンネル（音声チャンネル1/2と音声チャンネル3/4）が切り替わります。

- USERボタンに［音声出力］を割り当てている場合、USERボタンの操作で出力する音声チャンネルと形式の切り替えができます。

  ［音声］メニュー→［出力設定］→［音声出力］が［CH1］/［CH2］/［CH1/2 ステレオ］/［CH1/2 ミックス］に設定されているときは、USERボタンを押す、またはUSERボタンアイコンをタッチするごとに、［CH1］、［CH2］、［CH1/2 ステレオ］、［CH1/2 ミックス］の順に切り替わります。

  ［音声］メニュー→［出力設定］→［音声出力］が［CH3］/［CH4］/［CH3/4 ステレオ］/［CH3/4 ミックス］に設定されているときは、USERボタンを押す、またはUSERボタンアイコンをタッチするごとに、［CH3］、［CH4］、［CH3/4 ステレオ］、［CH3/4 ミックス］の順に切り替わります。

ページトップへ戻る