- トップページ
- 再生
- サムネール操作について
- 不完全クリップの連結

# 不完全クリップの連結

複数のメモリーカードにまたがって記録されている連結したP2クリップが、メモリーカードごとに別々にコピーされるなどが原因で、不完全なクリップになることがあります。

連結機能を使って、元の連結したクリップにすることができます。

P2クリップのみ連結できます。

〈THUMBNAIL〉ボタンを押す。

サムネール画面が表示されます。

サムネール画面を表示中に、〈MENU〉ボタンを押す。

メニューが表示されます。

［サムネール］メニュー→［クリップ］→［再連結］を選択する。

［選択］を選択する。

サムネール画面が表示されます。

サムネール画面で、連結するクリップを選択する。

選択されたクリップには、サムネール番号の横にが表示されます。

［SET］を選択する。

- マルチダイヤルを長押ししても選択できます。

確認メッセージが表示されたら［SET］を選択する。

クリップの連結が開始されます。

完了メッセージが表示されたらを選択する。

NOTE

- 一部のクリップだけ連結しても、元の連結したクリップを構成する全てのクリップがそろわない場合は、がついたままになります。

- 連結するクリップがあるカードが書き込み禁止状態になっているときは、連結できません。

ページトップへ戻る