- トップページ
- 撮影
- 撮影時の調整項目
- スーパーゲイン

# スーパーゲイン

暗い場所で撮影するとき、オートモード/マニュアルモードにかかわらず、スーパーゲインを設定できます。

［カメラ］メニュー→［スイッチ］→［スーパーゲイン］で［24dB］、［30dB］、［36dB］、［全て］のいずれかを選択します。

［スーパーゲイン］を割り当てたUSERボタンを押す、またはUSERボタンアイコンをタッチすると、選択したゲインに切り替わります。（USERボタンへの機能の割り当て）

［全て］の場合、USERボタンを押す、またはUSERボタンアイコンをタッチするたびに、［24dB］、［30dB］、［36dB］、通常ゲインの順で切り替わります。

NOTE

- ［カメラ］メニュー→［スイッチ］→［ゲイン/ISOモード］が［ISO］に設定されているときは、スーパーゲインは動作しません。

ページトップへ戻る