- トップページ
- 撮影
- 特殊な記録機能について
- ショットマーク記録機能

# ショットマーク記録機能

ショットマークとは、他のクリップと区別するために、クリップのサムネールに付ける目印です。

ショットマークを付けたクリップだけを表示したり、再生したりできます。

## ショットマークを付ける

#### USERボタンに［ショットマーク］を割り当てる

［カメラ］メニュー→［ユーザースイッチ］→［USER1］～［USER12］→［ショットマーク］を選択する。

#### ショットマークを付ける

記録中または記録後の一時停止中に［ショットマーク］を割り当てたUSERボタンを押す。

カメラ映像画面に［ショットマーク付加］と表示され、記録中のクリップにショットマークが付きます。記録後の一時停止中の場合は、直前に記録したクリップにショットマークが付きます。

再度押すと［ショットマーク削除］と表示され、ショットマークは消えます。

NOTE

- P2フォーマットのクリップにのみ、ショットマークの付加/削除ができます。

- サムネール表示中もショットマークを付けることができます。（クリップへのショットマーク付加）

- インターバル記録の場合、記録中にショットマークを付けることはできません。

- サイマル記録の場合、記録終了後はサムネール表示からのみショットマークを付けることができます。

- 操作が無効な場合は、USERボタンを押したときに［ショットマーク機能無効］と表示されます。

- 再生中、再生の一時停止中にショットマークの付加/削除はできません。

- 複数枚のメモリーカードにまたがって記録されたクリップなど、連結されたクリップにショットマークを付加/削除する場合、次のような制限があります。

  - クリップを構成する全てのメモリーカードがカードスロットに挿入されている必要があります。

  - 連結されたクリップのうち、先頭のクリップにのみショットマークが付きます。

ページトップへ戻る