- トップページ
- 概要
- 初めて電源を入れたとき
- ［AREA SETTINGS］

# ［AREA SETTINGS］

ご使用の地域を設定します。

カメラ本体に、充電済みのバッテリーまたはACアダプターを接続し、電源スイッチを〈 〉（入）にする。

［AREA SETTINGS］画面が表示されます。

使用する地域を選択する。

［AREA 1］：日本

［AREA 2］：台湾、韓国

［AREA 3］：アメリカ合衆国、カナダ、中南米地域

［AREA 4］：アジア地域（日本、台湾、韓国以外）、オセアニア地域、インド

確認メッセージが表示されたら［YES］を選択する。

手順2で選択した地域に応じて初期化されます。本機は、自動的に再起動します。

［AREA SETTINGS］の設定が完了すると、［TIME ZONE］画面が表示されます。

NOTE

- 一度設定すると、次回以降の起動時には［AREA SETTINGS］画面は表示されません。

- 使用する地域を変更するときは、［オプション］メニュー→［AREA SETTINGS］で設定してください。

#### 各使用地域の設定内容

選択した地域によって、次の設定が異なります。

- ［システム］メニュー→［システム周波数］

- ［システム］メニュー→［記録フォーマット］

- ［その他］メニュー→［時計］→［年月日の表示順］

- ［音声］メニュー→［記録チャンネル設定］→［ヘッドルーム］

- ［その他］メニュー→［LANGUAGE］

項目 | ［AREA 1］ | ［AREA 2］ | ［AREA 3］ | ［AREA 4］
--- | --- | --- | --- | ---
［システム周波数］ | ［59.94Hz］ | ［59.94Hz］ | ［59.94Hz］ | ［50.00Hz］
［記録フォーマット］ | ［1080-59.94i/422ALL-I 100M］ | ［1080-59.94i/422ALL-I 100M］ | ［1080-59.94i/422ALL-I 100M］ | ［1080-50.00i/422ALL-I 100M］
［年月日の表示順］ | ［年-月-日］ | ［年-月-日］ | ［月-日-年］ | ［日-月-年］
［ヘッドルーム］ | ［20dB］ | ［20dB］ | ［20dB］ | ［18dB］
［LANGUAGE］* | ［日本語］ ［English］ | ［English］ | ［English］ ［Español］ ［Français］ | ［English］ ［Español］ ［Français］

［AREA 2］を選択したとき、［その他］メニューの項目に［LANGUAGE］は表示されません。

ページトップへ戻る