- トップページ
- 再生
- サムネール操作について
- クリップのコピー

# クリップのコピー

メモリーカード間でクリップをコピーできます。

P2またはAVCHDで記録されたクリップのみコピーできます。

図1

図2

図3

図4

図5

〈THUMBNAIL〉ボタンを押す。

サムネール画面が表示されます。

サムネール画面を表示中に、〈MENU〉ボタンを押す。

メニューが表示されます。

［サムネール］メニュー→［クリップ］→［コピー］を選択する。

［選択］を選択する。（図1）

- ［全て］を選択すると、メモリーカード間で全てのクリップをコピーできます。

コピー先のカードスロットを選択する。（図2）

サムネール画面にコピー元のメモリーカードのクリップが表示されます。（図3）

- ［スロット1→スロット2］：カードスロット1のメモリーカードからカードスロット2のメモリーカードに、クリップをコピーできます。

- ［スロット2→スロット1］：カードスロット2のメモリーカードからカードスロット1のメモリーカードに、クリップをコピーできます。

サムネール画面で、コピーするクリップを選択する。

選択されたクリップには、が表示されます。

を選択する。（図4）

- マルチダイヤルを長押ししても選択できます。

確認メッセージが表示されたら［SET］を選択する。

進捗バーが表示され、クリップのコピーが開始されます。

コピー先に同一のP2クリップが存在するときは［上書きしてもよろしいですか？］と表示されます。上書きする場合は［SET］を、上書きしない場合はを選択してください。

- 途中でコピーを中止する場合は、［中止］を選択します。

完了メッセージが表示されたらを選択する。（図5）

NOTE

- 記録ファイルフォーマットがMOVのクリップはコピーできません。

- 選択されたクリップ容量がコピー先のカード残容量よりも多いときは、コピーできません。

- コピー先のカードが書き込み禁止状態になっているときは、コピーできません。

- クリップ数の上限数を超えるときは、コピーできません。

- プレイリストの上限を超えるときは、コピーできません。

- 4 GBを超えたP2クリップは、32 GB以下のメモリーカードにコピーできません。

- 複数のメモリーカードにまたがって記録されたP2クリップは、同じメモリーカードにコピーできません。

ページトップへ戻る