- トップページ
- 撮影
- 便利な撮影機能
- ウェーブフォームモニター機能

# ウェーブフォームモニター機能

映像の波形を表示できます。

#### USERボタンに［WFM］を割り当てる

任意のUSERボタンで、ウェーブフォームモニターの表示/非表示が切り替えられるように設定します。

［カメラ］メニュー→［ユーザースイッチ］→［USER1］～［USER12］→［WFM］を選択する。

- 工場出荷時、［WFM］は〈USER 3〉ボタンに割り当てられています。

#### ウェーブフォームモニターを表示する

［WFM］を割り当てたUSERボタンを押す、またはUSERボタンアイコンをタッチする。

再度、USERボタンを押す、またはUSERボタンアイコンをタッチすると通常表示に戻ります。

- ［映像出力/LCD/VF］メニュー→［露出アシスト］→［WFMモード］→［波形/ベクトル］に設定しているときは、USERボタンを押す、またはUSERボタンアイコンをタッチするごとに表示が切り替えられます。

## ウェーブフォームモニターの表示の設定

波形とベクトルの表示を切り替えることができます。

［映像出力/LCD/VF］メニュー→［露出アシスト］→［WFMモード］で、ウェーブフォームモニターの表示を選択する。

［波形］：波形を表示します。

［ベクトル］：ベクトルを表示します。

［波形/ベクトル］：波形とベクトルを表示します。［WFM］が割り当てられたUSERボタンを押す、またはUSERボタンアイコンをタッチするごとに、波形、ベクトル、表示なしの順で表示が切り替わります。

## 透過率の設定

ウェーブフォームモニターの透過率を設定できます。

［映像出力/LCD/VF］メニュー→［露出アシスト］→［WFM透過率］で、透過率を選択する。

- 透過率は、［0%］、［25%］、［50%］から選択できます。

NOTE

- ウェーブフォームモニターは、記録できません。

- フォーカスアシスト機能の拡大表示中は表示されません。

- 画質調整を行う一部のメニューを設定しているときは、自動でウェーブフォームモニターが表示されます。

ページトップへ戻る