- トップページ
- ネットワーク接続
- ストリーミング機能

# ストリーミング機能

本機で撮影中の映像や音声を、ネットワーク経由（有線LAN、ワイヤレスLAN、USBテザリング）でストリーミング配信ができます。

本機と、ネットワーク接続された機器のアプリケーションソフト、または本機から配信されるストリーミング映像が受信できるサーバーなどを使用して、ストリーミング配信ができます。

ストリーミング配信を開始するには、アプリケーションソフトから操作する方法と、本機から操作する方法があります。それぞれの方法に対して、本機のネットワーク接続方法について説明します。

NOTE

- ストリーミング機能は、プロキシデータの記録機能と同時には利用できません。

- 本機のサムネール画面を表示したり、再生などの操作を行ったりするとストリーミング配信は停止します。

- ストリーミング配信中に日付/時刻を設定すると、配信が停止することがあります。

- シーンファイル内にVFRなどのストリーミング機能が無効になる設定が含まれる場合、シーンファイルの切り替えにより配信が停止します。

- ストリーミング配信を行うシステム環境や利用するサービスやシステムの設定などにより、意図せずストリーミング映像が公開されてしまう場合がありますので、十分お気をつけください。

本機の基本設定
プロトコルごとの設定と配信開始
設定情報の管理
設定ツールを利用して設定を入力する
ページトップへ戻る