- トップページ
- 準備
- USERボタンへの機能の割り当て

# USERボタンへの機能の割り当て

〈USER 1〉ボタン

〈USER 2〉ボタン

〈USER 3〉ボタン

〈USER 4〉ボタン

〈USER 5〉ボタン

〈USER 6〉ボタン

〈USER 7〉ボタン

USERボタンに、選択した機能を割り当てることができます。

USERボタンは、本機のUSERボタンが7つ（〈USER 1〉～〈USER 7〉ボタン）、液晶モニターに表示されるUSER ボタンアイコンが5つ（［USER8］ ～［USER12］ボタンアイコン）あります。

〈USER 1〉～〈USER 7〉ボタンはカメラ映像画面を表示中に、USERボタンとして使用できます。

［USER8］ ～［USER12］ボタンアイコンは操作アイコン画面を表示中に、USERボタンとして使用できます。

［カメラ］メニュー→［ユーザースイッチ］→［USER1］～［USER12］で、それぞれに割り当てる機能を選択する。

#### 工場出荷時のUSERボタンへの機能の割り当て

USERボタン | 機能
--- | ---
〈USER 1〉ボタン | ［O.I.S.］
〈USER 2〉ボタン | ［ゼブラ］
〈USER 3〉ボタン | ［WFM］
〈USER 4〉ボタン | ［オートアイリスレベル］
〈USER 5〉ボタン | ［スロット選択］
〈USER 6〉ボタン | ［アイリス］
〈USER 7〉ボタン | ［AWB］
［USER8］ | ［赤外線撮影］
［USER9］ | ［フォーカスマクロ］
［USER10］ | ［エリア］
［USER11］ | ［ATWロック］
［USER12］ | ［メニュー］

USERボタンに割り当てられる機能
USERボタンに割り当てた機能の確認
ページトップへ戻る