- トップページ
- 撮影
- 画質調整
- ガンマ機能

# ガンマ機能

映像の階調を最適になるように設定します。

#### 一般的な設定

［ガンマモード選択］：8種類からガンマモードを選択します。

#### より高度な設定

［シーンファイル］メニュー→［ガンマ設定］で設定します。

［マスターガンマ］：マスターガンマの設定を0.01ステップで行います。

- ［ガンマモード選択］で［FILM-REC］を選択しているとき

  ［F-RECダイナミックレンジ］：ダイナミックレンジを設定します。

  ［F-RECブラックストレッチ］：ブラックストレッチを設定します。

- ［ガンマモード選択］で［VIDEO-REC］を選択しているとき

  ［V-RECニースロープ］：ニースロープを設定します。

  ［V-RECニーポイント］：ニーポイントを設定します。

［ブラックガンマ］：暗部のガンマカーブの圧縮と伸長を設定します。

［ブラックガンマレンジ］：圧縮/伸張を行う上限レベルを設定します。

NOTE

- ［システム］メニュー→［カラー設定］が［V-Log］に設定されているときは、ガンマ機能の設定はできません。

ページトップへ戻る