- トップページ
- 撮影
- ズーム機能を使う

# ズーム機能を使う

撮影したい画角を調整します。

本機は20倍光学ズームを備えています。

［カメラ］メニュー→［スイッチ］→［i.ZOOM］→［入］にすると、最大で約32倍（UHD記録のときは約24倍）まで拡大できます。

ズーム倍率は画面表示の［Z000］/［iZ000］（広角最大）～［Z999］/［iZ999］（望遠最大）で確認できます。ズームインすると数値が大きくなり、ズームアウトすると数値が小さくなります。

［i.ZOOM］が［入］のときは、［iZ000］～［iZ999］と表示されます。i.ZOOM機能が有効のときは「i」の文字の背景が白く表示されます。

ズームは次の3か所で操作できます。

- ズームレバー（グリップ側）

- ズームレバー（ハンドル側）

- レンズ部のズームリング

ズーム位置の調整
ページトップへ戻る