- Arriba
- Conexión de red
- Uso de P2 Cast
- Streaming desde P2 Cast

# Streaming desde P2 Cast

- La operación remota del streaming RTMP no es posible cuando el menú o la pantalla de imágenes en miniatura se visualizan en la cámara.

- Cuando se inicia la operación para iniciar el streaming desde P2 Cast o se configura la URL de destino, la URL de destino se graba dentro de la cámara. Seguidamente, el streaming al mismo destino puede realizarse desde la cámara. (Inicio del streaming con una operación en la cámara)

- La URL de destino grabada no puede verse en la cámara.

- La información de la URL de destino grabada también se borra cuando se borra la información del destino.

  Para saber cómo borrar la información del destino, consulte “Eliminación de la información del destino”.

Inicio de la página