- Arriba
- Preparación
- Preparación de la tarjeta de memoria
- Tarjetas de memoria compatibles con la cámara

# Tarjetas de memoria compatibles con la cámara

Las siguientes tarjetas SD y microP2 se pueden usar con la cámara. (A partir de abril de 2020)

Tipo de tarjeta SD | Capacidad de grabación
--- | ---
Tarjeta de memoria SDHC | 4 GB - 32 GB
Tarjeta de memoria SDXC | 48 GB - 256 GB

Tipo de tarjeta microP2 | Capacidad de grabación
--- | ---
Tarjeta microP2 serie A | 32 GB, 64 GB
Tarjeta microP2 serie B | 64 GB

- No se garantiza el funcionamiento para ninguna tarjeta de memoria salvo las indicadas anteriormente.

- Se recomiendan las tarjetas de memoria Panasonic.

- Las siguientes tarjetas de memoria no se pueden usar ya que no son compatibles con los estándares SD.

  - Una tarjeta de memoria con 4 GB o más sin el logotipo SDHC

  - Una tarjeta de memoria con 48 GB o más sin el logotipo SDXC

- La cámara no admite la función CPS (Content Protection System) de la tarjeta microP2, por lo que no puede usarse ninguna tarjeta microP2 formateada con cifrado con contraseña CPS. Si se formatea con la cámara, puede usarse como una tarjeta microP2 que no está cifrada.

## Clase de velocidad durante la filmación

La tarjeta de memoria que se tiene que usar depende del modo y del formato de grabación.

Use tarjetas de memoria compatibles con la clase de velocidad, la clase de velocidad UHS o la clase de velocidad de vídeo.

La grabación puede detenerse repentinamente si se usa una tarjeta de memoria no compatible con la clase de velocidad requerida.

- La clase de velocidad, la clase de velocidad UHS y la clase de velocidad de vídeo corresponden a la especificación de velocidad relativa a la escritura (grabación) continua en la tarjeta. Compruebe la indicación de la etiqueta y otra información en la tarjeta de memoria.

#### Si el modo de grabación es P2

Se pueden usar tarjetas microP2.

Función de grabación o velocidad de bits de grabación | Clase de velocidad | Ejemplo de símbolo de la tarjeta
--- | --- | ---
Todos | Tarjeta microP2 serie A, tarjeta microP2 serie B |

NOTA

- Se puede grabar en tarjetas de memoria SDXC en formato P2 pero es solo para grabación de emergencia y no se admite.

#### Si el modo de grabación es MOV

Se pueden usar tarjetas de memoria SDXC y tarjetas microP2 de 64 GB.

No se pueden usar tarjetas de memoria SDHC ni tarjetas microP2 de 32 GB.

Función de grabación o velocidad de bits de grabación | Clase de velocidad | Ejemplo de símbolo de la tarjeta
--- | --- | ---
400 Mbps | Clase de velocidad de vídeo V60 o superior O la tarjeta microP2 serie B |
FHD VFR (23,98p)/SUPER SLOW ALL-I (Grabación súper lenta/grabación con velocidad de fotogramas variable)
200 Mbps | Clase de velocidad de vídeo V30 o superior, clase de velocidad UHS 3 o superior O la tarjeta microP2 serie A, tarjeta microP2 serie B |
150 Mbps
100 Mbps
FHD VFR/SUPER SLOW LongGOP (Grabación súper lenta/grabación con velocidad de fotogramas variable)
FHD VFR (59,94p/50,00p/29,97p/25,00p) ALL-I (Grabación con velocidad de fotogramas variable)
50 Mbps | Clase de velocidad de vídeo V10 o superior, clase de velocidad UHS 1 o superior, clase de velocidad 10 o superior O la tarjeta microP2 serie A, tarjeta microP2 serie B |

#### Si el modo de grabación es AVCHD

Se pueden usar las tarjetas de memoria SDHC, tarjetas de memoria SDXC y tarjetas microP2.

Función de grabación o velocidad de bits de grabación | Clase de velocidad | Ejemplo de símbolo de la tarjeta
--- | --- | ---
Todos | Clase de velocidad 4 o superior O la tarjeta microP2 serie A, tarjeta microP2 serie B |

Inicio de la página