- Haut
- Présentation
- Ce que vous pouvez faire avec cette caméra

# Ce que vous pouvez faire avec cette caméra

Cette caméra est un caméscope portatif 4K industriel, équipé d’un capteur de 1,0 po.

- Équipée d’un capteur MOS de 1,0 po à haute sensibilité pour environ 15,03 millions de pixels effectifs.

  Atteint F12 (à 59,94 Hz)/F13 (à 50 Hz) en mode de haute sensibilité.

- Le signal UHD (3840×2160) 59,94p/50p peut être enregistré sur la carte mémoire avec une haute qualité d’image et 10 bits de quantification à haute efficacité.

- Équipé d’un grand angle 24,5 mm (valeur de conversion 35 mm), d’un zoom d’environ 32x utilisant la fonction I.ZOOM (zoom d’environ 24x lors d’un enregistrement en UHD) et d’un stabilisateur d’image optique hybride (O.I.S. hybride).

- Équipée d’une borne LAN prenant en charge le flux direct et la commande filaire (Gigabit Ethernet), en plus des bornes d’entrée/sortie (entrée XLR/sortie SDI) qui sont nécessaires à des fins professionnelles.

Enregistrement sur la carte mémoire
Connexion à des périphériques externes
Connexion au réseau
Haut de page