- Haut
- Présentation
- Lors de la première mise sous tension

# Lors de la première mise sous tension

La zone temporelle, la date et l’heure ne sont pas définies à la livraison de la caméra.

[TIME ZONE] s’affiche sur le moniteur LCD lors de la première mise sous tension.

Suivez les conseils et effectuez les réglages dans l’ordre [TIME ZONE], puis [CLOCK SETTING].

- Il existe deux méthodes d’utilisation, une méthode d’utilisation avec le multicadran ou la touche <>, la touche <>, la touche <> et la touche </>, ou une méthode d’utilisation en touchant le moniteur LCD.

[TIME ZONE]
[CLOCK SETTING]
Haut de page