- Start
- Aufnahmen
- Spezialaufnahme-Funktion
- IR-Aufnahme

# IR-Aufnahme

Ein Nachtaufnahme kann mit dem IR-Licht durchgeführt werden.

#### Zuweisen von [INFRAROT AUFNAHME] zur USER-Taste

Wählen Sie das Menü [KAMERA] → [NUTZERSCHALTER] → [USER1] bis [USER12] → [INFRAROT AUFNAHME] aus.

Legen Sie die Option so fest, dass die Aktivierung/Deaktivierung der IR-Aufnahme mit einer beliebigen USER-Taste umgeschaltet werden kann.

#### Durchführen der IR-Aufnahme

Drücken Sie die USER-Taste, der [INFRAROT AUFNAHME] zugewiesen ist, oder berühren Sie das USER-Schaltflächensymbol.

Die Kamera wechselt zum IR-Aufzeichnungsmodus.

Drücken Sie die REC-Taste.

Die IR-Aufnahme wird gestartet.

HINWEIS

- Dies kann auch mit dem Menü [KAMERA] → [SCH. MODUS] → [INFRAROT AUFNAHME] eingestellt werden.

- Die IR-Aufnahme kann nicht durchgeführt werden, wenn das Menü [SYSTEM] → [FARBEINSTELLUNG] auf [V-Log] eingestellt ist.

- Die IR-Aufnahme kann nicht durchgeführt werden, während die Gesichtserkennungs-/Nachverfolgungs-AE&AF-Funktion verwendet wird.

Nach oben