- Start
- Aufnahmen
- Anzeige Bediensymbol-Bildschirm
- Anzeigen des Bediensymbol-Bildschirms

# Anzeigen des Bediensymbol-Bildschirms

Drücken Sie den Multiregler oder die <SET>-Taste, während [ ICONS] im LCD-Monitor angezeigt wird, oder berühren Sie den LCD-Monitor eine Sekunde oder länger, während der Kamerabild-Bildschirm angezeigt wird.

- Der Bediensymbol-Bildschirm wird angezeigt.

  Die Kamera kehrt in den folgenden Fällen vom Bediensymbol-Bildschirm zum Kamerabild-Bildschirm zurück.

  - Wenn die <EXIT>-Taste betätigt wird

  - Wenn etwas anderes als das Symbol berührt wird

  - Wenn die Berührungsbedienung des LCD-Monitors und die Tastenbedienung der Taste <>, <>, <>, </> oder <SET> nicht innerhalb von fünf Sekunden durchgeführt werden.

USER8

USER9

USER10

USER11

USER12

1. Symbol Szenendatei (1 bis 6)

   Richten Sie den Cursor aus und drücken Sie den Multiregler oder die <SET>-Taste oder berühren Sie das Symbol, um jede Szenendatei auszuwählen.

   Der Name jeder Szenendatei wird in der zweiten Zeile des Symbols angezeigt.

2. Symbol [USER8] bis [USER12]

   Richten Sie den Cursor aus und drücken Sie den Multiregler oder die <SET>-Taste oder berühren Sie das Symbol, um die Funktion auszuführen, die [USER8] bis [USER12] zugewiesen ist.

   Jede Funktion, die [USER8] bis [USER12] zugewiesen ist, wird im Symbol angezeigt.

Nach oben