- Start
- Aufnahmen
- Bildqualitätseinstellung
- Knie-Funktion

# Knie-Funktion

Diese Funktion steuert die Komprimierung von Videosignalen, um Haloeffekte in Bildern zu vermeiden.

#### Allgemeine Einstellungen

Verwenden Sie die Kamera mit den Standardwerten.

#### Erweiterte Einstellungen

Stellen Sie ihn mit dem Menü [SCENE FILE] → [KNIE EINST.] ein.

[KNIEMODUS]: Stellt den Betriebsmodus der Kniefunktion ein ([AUTO]/[MANUELL]/[AUS]).

- Wenn [AUTO] unter [KNIE EINST.] ausgewählt ist

  [KNIE ANTW.]: Stellt die Antwortgeschwindigkeit ein. Je kleiner der Einstellwert, desto schneller ist die Reaktionsgeschwindigkeit.

- Wenn [MANUELL] unter [KNIE EINST.] ausgewählt ist

  [KNIEPUNKT]: Stellt die Kniepunktposition in 0,5%-Schritten ein.

  [KNIEFLANKE]: Stellt den Knieneigungswinkel ein.

HINWEIS

- Die Knee-Funktion kann nicht festgelegt werden, wenn das Menü [SYSTEM] → [FARBEINSTELLUNG] auf [V-Log] eingestellt ist.

Nach oben