- Start
- Bedienung
- Grundlegende Bedienung des Bildschirms
- Bedienung der wichtigsten Tasten und Bildschirmumschaltung

# Bedienung der wichtigsten Tasten und Bildschirmumschaltung

Schaltet den Bildschirm wie folgt um, wenn die Taste <DISP/MODE CHK>, <EXIT>, <THUMBNAIL>, <SET> oder <> gedrückt wird.

Wiedergabe-Bildschirm

Bediensymbol-Bildschirm

Modusprüfung STATUS-Bildschirm

Thumbnail-Bildschirm

Kamerabild-Bildschirm

Videoclip-Information

Modusprüfung FUNCTION-Bildschirm

Modusprüfung AUDIO-Bildschirm

Modusprüfung SWITCH-Bildschirm

Modusprüfung NETWORK-Bildschirm

1. Drücken Sie die <DISP/MODE CHK>-Taste.

2. Drücken Sie die <SET>-Taste oder den Multiregler.

3. Drücken Sie die <THUMBNAIL>-Taste.

4. Drücken Sie die <EXIT>-Taste.

5. Drücken Sie die <THUMBNAIL>-Taste oder die <>-Taste.

6. Drücken Sie den Multiregler, wenn [ ICONS] angezeigt wird.

7. Drücken Sie die <DISP/MODE CHK>-Taste mindestens eine Sekunde lang.

8. Wählen Sie das Menü [MINIATUR] → [CLIP] → [INFORMATION] aus.

HINWEIS

- Der Kamerabild-Bildschirm wird angezeigt, wenn die Kamera eingeschaltet wird.

- Der Kamerabild-Bildschirm wird automatisch angezeigt, wenn die Aufnahme startet, während der Thumbnail-Bildschirm, Wiedergabe-Bildschirm oder die Videoclipinformationen angezeigt werden.

- Der Wiedergabe-Bildschirm wird angezeigt, wenn ein Videoclip im Thumbnail-Bildschirm ausgewählt wird.

- Der Thumbnail-Bildschirm wird angezeigt, wenn die Wiedergabe des Videoclips endet oder die Wiedergabe gestoppt wird.

- Der Bediensymbol-Bildschirm wird angezeigt, wenn der LCD-Monitor mindestens eine Sekunde lang berührt wird, während der Kamerabild-Bildschirm angezeigt wird.

- Die Kamera wechselt zum Kamerabild-Bildschirm, wenn ein anderer Bereich als das Symbol im Bediensymbol-Bildschirm berührt wird. Der Kamerabild-Bildschirm wird automatisch nach fünf Sekunden ohne Bedienung des Multireglers oder Berührungsbedienung im Berührungssymbol-Bildschirm angezeigt.

- Der Kamerabild-Bildschirm wird automatisch nach fünf Sekunden ohne Bedienung der <DISP/MODE CHK>-Taste in jedem Bildschirm der Modusprüfung angezeigt.

  Der Bildschirm schaltet nicht zum Kamerabild-Bildschirm um, während die <DISP/MODE CHK>-Taste gedrückt wird.

- Das Kamerabild wird im Bediensymbol-Bildschirm angezeigt ebenso wie jeder Bildschirm für die Modusprüfung.

Nach oben