- Start
- Ausgabe- und Bildschirm-Anzeige
- Ausgabeformat
- Format, das über den <HDMI>-Anschluss ausgegeben werden kann

# Format, das über den <HDMI>-Anschluss ausgegeben werden kann

Das Format, das über den <HDMI>-Anschluss ausgeben werden kann, variiert mit folgender Kombination der Einstellungen.

- Menü [SYSTEM] → [FREQUENZ]

- Menü [SYSTEM] → [AUFN. FORMAT]

- Menü [VIDEO AUSG./LCD/VF] → [HDMI AUSG.] → [AUSG. FORMAT]

Option | Ausgabeformat [AUSG. FORMAT]
--- | ---
[FREQUENZ] | [AUFN. FORMAT]
Auflösung | Frequenz
[59.94Hz] | 3840×2160 | 59,94p | 3840×2160 59,94p 3840×2160 59,94p (4:2:0/8 Bit) 1920×1080 59,94p (Werkseinstellung) 1920×1080 59,94i
|  | 29,97p | 3840×2160 29,97p 1920×1080 29,97p (Werkseinstellung)
|  | 23,98p | 3840×2160 23,98p 1920×1080 23,98p (Werkseinstellung)
| 1920×1080 | 59,94p | 1920×1080 59,94p (Werkseinstellung) 1920×1080 59,94i
|  | 59,94i | 1920×1080 59,94i
|  | 29,97p | 1920×1080 29,97p
|  | 23,98p | 1920×1080 23,98p
| 1280×720 | 59,94p | 1280×720 59,94p
| 720×480 | 59,94i | 720×480 59,94p
[50.00Hz] | 3840×2160 | 50,00p | 3840×2160 50,00p 3840×2160 50,00p (4:2:0/8 Bit) 1920×1080 50,00p (Werkseinstellung) 1920×1080 50,00i
|  | 25,00p | 3840×2160 25,00p 1920×1080 25,00p (Werkseinstellung)
| 1920×1080 | 50,00p | 1920×1080 50,00p (Werkseinstellung) 1920×1080 50,00i
|  | 50,00i | 1920×1080 50,00i
|  | 25,00p | 1920×1080 25,00p
| 1280×720 | 50,00p | 1280×720 50,00p
| 720×576 | 50,00i | 720×576 50,00p

HINWEIS

- Die Audioausgabe über den <HDMI>-Anschluss erfolgt als Zwei- oder Vierkanal. Der Audiokanal für die Ausgabe kann im Menü [AUDIO] → [AUSGANG EINSTLG] → [HDMI AUSGANG KANAL] ausgewählt werden.

- [AUSG. FORMAT] stellt die Standardwerte wieder her, wenn sich die Einstellungen von [FREQUENZ] und [AUFN. FORMAT] ändern und die aktuellen Einstellungswerte von [AUSG. FORMAT] nicht abgerufen werden können.

- Das Ausgabenformat bei der Wiedergabe über den Thumbnail-Bildschirm ist wie folgt.

  - Es ist der Wert, der in [AUSG. FORMAT] eingestellt ist, wenn die Aufnahmeauflösung des Wiedergabevideoclips dieselbe wie [AUFN. FORMAT] ist.

  - Es ist der Standardwert von [AUSG. FORMAT], wenn die Aufnahmeauflösung des Wiedergabevideoclips von [AUFN. FORMAT] abweicht.

Nach oben