- Start
- Aufnahmen
- Bildqualitätseinstellung
- Gamma-Funktion

# Gamma-Funktion

Diese Funktion optimiert den Bildton.

#### Allgemeine Einstellungen

[GAMMAMOD. AUSW.]: Wählt einen von acht Typen für den Gammamodus aus.

#### Erweiterte Einstellungen

Stellen Sie ihn mit dem Menü [SCENE FILE] → [GAMMA EINSTELLUNG] ein.

[MASTER GAMMA]: Stellt den Master-Gamma in 0,01-Schritten ein.

- Wenn [FILM-AUFN] unter [GAMMAMOD. AUSW.] ausgewählt ist

  [F-AUFN DYNAMISCH LVL]: Stellt den Dynamikbereich ein.

  [F-AUFN SCHWARZ DEHN LEV.]: Stellt die Schwarzdehnung ein.

- Wenn [VIDEO-AUFN] unter [GAMMAMOD. AUSW.] ausgewählt ist

  [V-AUFN KNIEFLANKE]: Stellt die Kniesteigung ein.

  [V-AUFN KNIE PUNKT]: Stellt den Kniepunkt ein.

[SCHWARZGAMMA]: Stellt die Gammakurvenkompression und Erweiterung von dunklen Bereichen ein.

[B.GAMMA BEREICH]: Stellt die Obergrenze für die Komprimierung/Erweiterung ein.

HINWEIS

- Die Gamma-Funktion kann nicht festgelegt werden, wenn das Menü [SYSTEM] → [FARBEINSTELLUNG] auf [V-Log] eingestellt ist.

Nach oben