- Начало
- Съемка
- Параметры, настраиваемые во время съемки
- Функция режима области

# Функция режима области

Коснитесь объекта, чтобы применить различные эффекты, настроенные с учетом его особенностей.

- Функция автофокусировки области

  Автоматическая регулировка фокуса с учетом особенностей объекта, которого вы коснулись.

- Функция автоматической регулировки диафрагмы области

  Автоматическая регулировка диафрагмы с учетом особенностей объекта, которого вы коснулись.

- Экран настройки яркости области

  Отображение уровня яркости объекта, которого вы коснулись.

## Настройки рабочих функций

Установка операции, которую необходимо назначить для функции режима области в меню [КАМЕРА].

Выберите требуемую функцию в меню [КАМЕРА] → [РЕЖ. ПЕРЕКЛ.] → [РЕЖ ЗОНЫ].

- [ПОДАВЛ.]: функция не назначается

- [ФОКУС]: устанавливается функция фокуса области

- [ДИАФР.]: функция автоматической регулировки диафрагмы области

- [ПОЛУЧ. Y]: экран настройки яркости области

- [ФОКУС/ДИАФР.]: одновременное использование функции фокусировки и регулировки диафрагмы для области

- [ФОКУС/ПОЛУЧ. Y]: одновременное использование функции фокусировки и экрана настройки яркости для области

## Использование функции режима области

Функцию, заданную в меню [КАМЕРА] → [РЕЖ. ПЕРЕКЛ.] → [РЕЖ ЗОНЫ], можно использовать при выполнении следующих операций во время съемки или в режиме ожидания съемки.

Нажмите кнопку USER, которой назначена функция, установленная в меню [КАМЕРА] → [РЕЖ. ПЕРЕКЛ.] → [РЕЖ ЗОНЫ], или коснитесь значка кнопки USER.

- Отобразится рамка области, а в правой части экрана появится значок .

- Если активирован экран настройки яркости области, экран яркости в центре не работает.

Коснитесь экрана съемки.

- Рамка области отобразится в области, которой вы коснулись, чтобы применить установленные в меню эффекты.

Снова нажмите кнопку USER или коснитесь значка кнопки USER.

- Рамка области исчезнет, а на видеокамере будет прекращена работа функции режима области.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Функция режима области отменяется при выключении питания или отображении экрана эскизов.

В начало страницы