- Начало
- Съемка
- Удобные функции съемки
- Индикатор уровня

# Индикатор уровня

На ЖК-мониторе можно отобразить индикатор уровня, показывающий горизонтальный и вертикальный наклон видеокамеры.

Линия на индикаторе уровня отображается оранжевым цветом, когда видеокамера наклонена. Цвет линии на индикаторе уровня изменится с оранжевого на светло-синий, а затем на белый, как только вы откорректируете наклон видеокамеры. Будет указано приблизительно до 30° в горизонтальном и 30° в вертикальном направлении.

Выберите меню [ВИДЕОВЫХ/ЖКД/ВИДОИСК.] → [УРОВЕНЬ] → [УРОВЕНЬ] → [ВКЛ].

ПРИМЕЧАНИЕ

- Изображение индикатора уровня невозможно записать.

- Индикатор уровня не отображается, если включена функция увеличенного отображения при помощи при фокусировке или отображаются цветные полоски.

- Индикатор уровня может отображаться неправильно при перемещении видеокамеры.

- Индикатор уровня может отображаться неправильно, если при съемке чрезмерно наклонить видеокамеру вверх или вниз.

- Нажмите кнопку USER, которой назначена функция [УРОВЕНЬ], или коснитесь значка кнопки USER, чтобы отобразить или скрыть индикатор уровня.

- Нажмите кнопку USER, которой назначена функция [ЗАД.УКАЗ.УРОВНЯ], или коснитесь значка кнопки USER, чтобы задать текущее горизонтальное и вертикальное направления в качестве эталонного значения индикатора уровня. Восстановите установленное значение в меню [ВИДЕОВЫХ/ЖКД/ВИДОИСК.] → [УРОВЕНЬ] → [СБРОС УКАЗ. УРОВНЯ].

В начало страницы