- Начало
- Вывод данных и отображение экрана
- Отображение состояния экрана
- Экран во время воспроизведения

# Экран во время воспроизведения

1. Отображение временного кода

   При каждом нажатии кнопки <COUNTER> изображение на экране меняется в следующем порядке: [TCR :::], [UBR ], [CLIP :::] и нет изображения.

2. Имя ролика

   Отображается имя воспроизводимого ролика (до восьми символов с начала).

3. Состояние воспроизведения

   Отображается состояние воспроизведения.

   Отображается только при воспроизведении.

   - : остановка

   - : воспроизведение

   - : пауза

   - : положение начала воспроизведения

   - : положение завершения воспроизведения

   - : ускоренное воспроизведение (с 10-кратной скоростью)

   - : ускоренное воспроизведение (с 20-кратной скоростью)

   - : ускоренное обратное воспроизведение (с 10-кратной скоростью)

   - : ускоренное обратное воспроизведение (с 20-кратной скоростью)

   - : замедленное воспроизведение/покадровое

   - : обратное замедленное воспроизведение/покадровая перемотка

4. Значок записи неподвижного изображения

   Если коснуться значка во время воспроизведения или в режиме паузы, сцена будет записана в качестве неподвижного изображения.

5. Ползунок непосредственного воспроизведения

   Отображает общее положение, в котором выполняется воспроизведение.

6. Значок навигации при воспроизведении

   Работает путем касания значка.

   - : ускоренное воспроизведение

   - : ускоренное обратное воспроизведение

   - : остановка

   - /: воспроизведение/пауза

В начало страницы