- Начало
- Съемка
- Удобные функции съемки
- Цветные полоски

# Цветные полоски

Можно отобразить цветные полоски. Это помогает настроить качество изображения на телевизоре или внешнем мониторе.

Нажмите кнопку <BARS>.

Для возврата к обычному отображению нажмите кнопку <BARS> еще раз.

## Установка типа цветных полосок

Выберите тип цветных полосок в меню [ДРУГОЕ] → [ЦВЕТ.ПОЛОСЫ] → [ТИП ЦВЕТ. ПОЛОС].

- Можно выбрать один из следующих типов цветных полосок: [SMPTE] или [ПОЛНЫЙ].

ПРИМЕЧАНИЕ

- В зависимости от выходного разрешения может наблюдаться выцветание.

- Нажмите кнопку USER, которой назначена функция [BARS], или коснитесь значка кнопки USER, чтобы отобразить или скрыть цветные полоски.

## Настройка вывода тестового звукового сигнала

Настройка возможности вывода тестового звукового сигнала (тонального сигнала с номинальным уровнем 1 kHz) при отображении цветных полосок.

Выберите меню [ДРУГОЕ] → [ЦВЕТ.ПОЛОСЫ] → [ТЕСТОВЫЙ СИГНАЛ] → [ВКЛ].

В начало страницы