- Начало
- Воспроизведение
- Экран эскизов
- Связывание неполных роликов

# Связывание неполных роликов

Связанные ролики в формате P2, записанные на несколько карт памяти, могут превратиться в неполные ролики, если их копировать по отдельности с каждой карты памяти.

Их можно восстановить до исходных связанных роликов, используя функцию связывания.

Связывать можно только ролики в формате P2.

Нажмите кнопку <THUMBNAIL>.

Отобразится экран пиктограмм.

Нажмите кнопку <MENU>, когда отображается экран эскизов.

Отобразится меню.

Выберите меню [ЗАПИСАННОЕ] → [КЛИП] → [ПОВТ. СОЕД.].

Выберите [ВЫБРАТЬ].

Отобразится экран пиктограмм.

На экране эскизов выберите ролик, который необходимо связать.

Возле номера эскиза на выбранном ролике отображается метка .

Выберите [SET].

- Этот параметр можно также выбрать при нажатии и удерживании многофункционального диска управления.

Выберите [SET], когда отобразится сообщение подтверждения.

Начнется связывание ролика.

Когда отобразится сообщение о завершении, выберите .

ПРИМЕЧАНИЕ

- Даже если некоторые ролики будут повторно подключены, метка продолжит отображаться при отсутствии всех роликов, из которых состоит исходный связанный ролик.

- Связывание невозможно, если карта с роликами, которые необходимо связать, защищена от записи.

В начало страницы