- Начало
- Эксплуатация
- Обработка установочных данных
- Файлы условий съемки

# Файлы условий съемки

## Структура файлов данных настроек

Файлы условий съемки с [F1:] по [F6:] можно сохранить в памяти видеокамеры в соответствии с номером файла условий съемки.

В качестве файла условий съемки можно сохранить содержимое настроек меню [Файл сцены].

Кроме того, текущие значения настроек файлов условий съемки с [F1:] по [F6:] можно сохранить в виде файла в памяти видеокамеры и на карте памяти, а эти данные можно загружать и использовать на видеокамере.

Файл данных настройки видеокамеры имеет следующую структуру.

Видеокамера

[F1:]

[F2:]

[F3:]

[F4:]

[F5:]

(Заводские настройки)

[F1:]

[F2:]

[F3:]

[F4:]

[F5:]

(текущее значение)

(значение, сохраненное на видеокамере)

[F2:]

[F3:]

[F5:]

[F1:]

[F4:]

Карта памяти

Файл условий съемки 1

[F1:]

[F2:]

[F3:]

[F4:]

[F5:]

Файл условий съемки n

[F1:]

[F2:]

[F3:]

[F4:]

[F5:]

[F6:]

[F6:]

[F6:]

[F6:]

[F6:]

Файл условий съемки можно инициализировать.

Выберите меню [Файл сцены] → [Загр./Сохр./ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ] → [ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ].

Текущее значение настройки каждого файла условий съемки можно отдельно сохранить на видеокамере. Кроме того, можно загружать файлы условий съемки, сохраненные в памяти видеокамеры.

Выберите меню [Файл сцены] → [Загр./Сохр./ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ] → [Загр.]/[Сохр.].

Файл условий съемки можно сохранить на карте памяти. Кроме того, можно загружать файлы условий съемки, сохраненные на карте памяти.

Слот для платы, в котором будет выполняться загрузка и сохранение, можно задать в меню [ДРУГОЕ] → [ФАЙЛ] → [СЛОТ ЗАГРУЗКИ/СОХРАНЕНИЯ].

## Сохранение файла условий съемки

### Сохранение файла условий съемки в памяти видеокамеры

Сохранение текущего значения настройки видеокамеры в ее памяти.

Выберите меню [Файл сцены] → [Загр./Сохр./ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ] → [Сохр.].

### Сохранение файла условий съемки на карте памяти

Файл условий съемки можно перезаписать поверх файла на карте памяти или сохранить как новый файл.

#### Сохранение файла условий съемки в качестве нового файла на карте памяти

Текущие значения настройки видеокамеры сохраняются в виде нового файла на карте памяти посредством указания имени файла.

Выберите меню [ДРУГОЕ] → [ФАЙЛ] → [ФАЙЛ СЦЕНЫ (КАРТА SD)] → [СОХРАНИТЬ КАК].

Отобразятся экран ввода имени файла и клавиатура.

Введите необходимый текст с помощью клавиатуры.

Выберите [Ввод].

Появится запрос о подтверждении.

Выберите [SET].

Файл будет сохранен.

- Может отобразиться сообщение об ошибке. Подробнее об этом сообщении об ошибке см. в разделе «Ситуации, описываемые сообщениями об ошибках».

#### Сохранение файла условий съемки путем перезаписи файла на карте памяти

Перезаписывает файл, выбранный в списке файлов условий съемки, которые хранятся на карте памяти, текущими значениями настроек на видеокамере.

Выберите меню [ДРУГОЕ] → [ФАЙЛ] → [ФАЙЛ СЦЕНЫ (КАРТА SD)] → [Сохр.].

Отображается список файлов условий съемки, сохраненных на карте памяти.

В списке файлов условий съемки выберите файл, который необходимо перезаписать.

Отобразятся экран ввода имени файла и клавиатура. При перезаписи ничего не изменяйте на этом экране.

Выберите [Ввод].

Появится запрос о подтверждении.

Выберите [SET].

Файл будет сохранен.

## Загрузка файла условий съемки

Загружает файл условий съемки, сохраненный в памяти видеокамеры или на карте памяти.

### Загрузка файла условий съемки из памяти видеокамеры

Выберите меню [Файл сцены] → [Загр./Сохр./ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ] → [Загр.].

### Загрузка файла условий съемки с карты памяти

Выберите меню [ДРУГОЕ] → [ФАЙЛ] → [ФАЙЛ СЦЕНЫ (КАРТА SD)] → [Загр.].

Отображается список файлов условий съемки, сохраненных в указанной папке на карте памяти.

Выберите имя файла, который необходимо загрузить.

Выберите, загружать ли все файлы условий съемки (с [F1:] по [F6:]) или только отдельные.

- Чтобы загрузить все файлы, выберите [ВСЕ].

  Чтобы загрузить отдельные файлы, выберите номер необходимого файла условий съемки.

Выберите [SET].

Файл будет загружен.

- Может отобразиться сообщение об ошибке. Подробнее об этом сообщении об ошибке см. в разделе «Ситуации, описываемые сообщениями об ошибках».

## Инициализация файла условий съемки

Инициализация файла условий съемки, сохраненного в памяти видеокамеры.

Выберите файл условий съемки для возвращения к заводским настройкам в меню [Файл сцены] → [ВЫБОР ФАЙЛА].

Выберите меню [Файл сцены] → [Загр./Сохр./ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ] → [ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ].

Появится экран подтверждения.

Выберите [ДА].

При этом для выбранного файла условий съемки восстанавливаются заводские настройки.

## Изменение названия файла условий съемки

Изменение имени файла условий съемки, сохраненного в памяти видеокамеры.

Можно изменить только часть с именем файла условий съемки. Например, если имя файла условий съемки — [F6:HLG], можно изменить только часть «HLG».

Выберите файл условий съемки, чтобы изменить имя в меню [Файл сцены] → [ВЫБОР ФАЙЛА].

Выберите меню [Файл сцены] → [РЕДАКТ.ИМЯ].

Отобразятся экран ввода имени файла и клавиатура.

Введите необходимый текст с помощью клавиатуры. (Не более восьми символов)

Выберите [Ввод].

Имя файла будет обновлено.

В начало страницы