- Начало
- Съемка
- Специальная функция записи
- Функция записи метаданных ролика

# Функция записи метаданных ролика

В качестве метаданных ролика может быть загружена с карты SD и записана такая информация, как имя лица, выполняющего запись, место записи, текстовое примечание и т. д.

## Элементы метаданных ролика

Метаданные ролика содержат следующие элементы.

[ИД ГЛОБ. КЛИПА] | Отображает глобальный идентификатор ролика с указанием условия записи ролика.
[ИМЯ ПОЛЬЗ. КЛИПА] | Отображает название ролика, заданное пользователем.*1
[ВИДЕО] | Отображает [Частота кадров] (частоту кадров ролика), [ПОТЯНИТЕ ВНИЗ] (метод понижения) и [ПРОПОРЦИИ] (форматное соотношение).
[ЗВУК] | Отображает [ЧАСТ.ДИСКР.АУДИО] (частоту дискретизации записываемого аудио) и [БИТРЕЙТ АУДИО] (количество битов квантизации записываемого аудио).
[ДОСТУП] | Отображает [СОЗДАТЕЛЬ] (имя создателя ролика), [ДАТА СОЗДАНИЯ] (дату создания ролика), [ДАТА ПОСЛ. ОБН.] (дату последнего обновления ролика) и [АВТОР ПОСЛ. ОБН.] (имя лица, выполнившего последнее обновление ролика).
[УСТРОЙСТВО] | Отображает [ПРОИЗВОДИТЕЛЬ] (наименование производителя устройства, использовавшегося для записи), [СЕРИЙНЫЙ НОМЕР] (серийный номер устройства, использовавшегося для записи) и [НАЗВ. МОДЕЛИ] (наименование модели устройства, использовавшегося для записи).
[СЪЕМКА] | Отображает [СНИМАЮЩИЙ], [ДАТА НАЧАЛА], [ДАТА ЗАВЕРШЕНИЯ], [ВЫСОТА], [ДОЛГОТА], [ШИРОТА], [ИСТОЧНИК] и [НАЗВ. МЕСТА].
[СЦЕНАРИЙ] | Отображает [ИМЯ ПРОГРАММЫ], [№ СЦЕНЫ] и [№ КАДРА].
[НОВОСТИ] | Отображает [СОЗД. ОТЧЕТА], [ЦЕЛЬ] и [ТЕМА].
[ЗАМЕТКА]*2 | Отображает [NO.] (номер текстового примечания), [СМЕЩЕНИЕ] (позицию кадра с начала ролика, где добавлено текстовое примечание), [ЛИЦО] (лицо, записывающее текстовое примечание, добавленное к ролику) и [ТЕКСТ] (содержание текстового примечания).
[ЗАПИСАННОЕ] | Отображает позицию кадра (смещение кадра) и размер (высоту и ширину) изображения, которое будет основой эскиза.
[ПРОКСИ] | Отображает такую информацию, как формат прокси, если добавляется прокси.

Можно выбрать метод записи для [ИМЯ ПОЛЬЗ. КЛИПА]. Подробнее см. в разделе «Выбор метода записи для [ИМЯ ПОЛЬЗ. КЛИПА]».

Всегда выполняйте вход в [ТЕКСТ] при входе в [ЗАМЕТКА]. Запись только с [ЛИЦО] или [СМЕЩЕНИЕ] невозможна.

Следующие элементы можно задать, загрузив файл загрузки метаданных на карту SD.

- [ИМЯ ПОЛЬЗ. КЛИПА]

- [СОЗДАТЕЛЬ], [АВТОР ПОСЛ. ОБН.] в [ДОСТУП]

- [СНИМАЮЩИЙ], [НАЗВ. МЕСТА] в [СЪЕМКА]

- [ИМЯ ПРОГРАММЫ], [№ СЦЕНЫ], [№ КАДРА] в [СЦЕНАРИЙ]

- [СОЗД. ОТЧЕТА], [ЦЕЛЬ], [ТЕМА] в [НОВОСТИ]

- [ЛИЦО], [ТЕКСТ] в [ЗАМЕТКА]

Во время записи автоматически будут заданы другие элементы.

Файл загрузки метаданных может быть записан на карту SD с использованием P2 Viewer Plus на компьютере.

Установите P2 Viewer Plus со следующего веб-сайта службы поддержки.

https://pro-av.panasonic.net/

Подробности относительно карты SD, которую предполагается использовать, см в разделе «Карты памяти, поддерживаемые этой видеокамерой».

ПРИМЕЧАНИЕ

- Файл, который редактировался какими-либо другими средствами, помимо P2 Viewer Plus, отобразится в [ЗАГРУЗКА НЕВОЗМОЖНА], и загрузка его может быть невозможна.

## Загрузка метаданных ролика (загрузка метаданных)

Рис. 1

Вставьте в видеокамеру карту SD с файлом, описывающим метаданные ролика (файл загрузки метаданных).

Выберите меню [ЗАПИСЬ] → [ЗАП.МЕТАДАННЫЕ] → [Загр.].

Отображается список файлов загрузки метаданных, которые хранятся в указанной папке на карте SD.

Слот для платы, в котором будет выполняться загрузка и сохранение, можно задать в меню [ДРУГОЕ] → [ФАЙЛ] → [СЛОТ ЗАГРУЗКИ/СОХРАНЕНИЯ].

Выберите имя файла, подлежащего загрузке. (Рис. 1)

Выберите [SET].

Файл будет загружен.

- Загруженные метаданные сохраняются даже при выключении питания.

- Подробности о подтверждении загруженных метаданных см. в разделе «Подтверждение и изменение загруженных метаданных.».

- Может отобразиться сообщение об ошибке. Подробнее об этом сообщении об ошибке см. в разделе «Ситуации, описываемые сообщениями об ошибках».

ПРИМЕЧАНИЕ

- В имени файла загрузки метаданных и имени метаданных будут отображаться только символы, которые могут отображаться в видеокамере. Символы, которые отображаться не могут, будут обрезаны. Если символы отображаться не могут, отображение будет выполнено в виде [*****...].

- Отображение будет выполнено в виде [NO DATA], если имя метаданных не описано в файле загрузки метаданных.

## Подтверждение и изменение загруженных метаданных.

Содержимое метаданных, загруженных с карты SD, можно подтвердить.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Выберите меню [ЗАПИСЬ] → [ЗАП.МЕТАДАННЫЕ] → [СВОЙСТВО].

Отображается список метаданных. (Рис. 1)

Выберите элемент для подтверждения.

Содержимое каждой настройки загруженных метаданных можно подтвердить. (Рис. 2)

Чтобы изменить метаданные, выберите [EDIT].

Если есть несколько подлежащих изменению элементов, отображается экран выбора, на котором можно выбрать элемент для изменения. (Рис. 3)

## Указание настройки записывать/не записывать в загруженных метаданных.

Задайте меню [ЗАПИСЬ] → [ЗАП.МЕТАДАННЫЕ] → [ЗАПИСЬ] → [ВКЛ]/[ВЫКЛ].

- Заводская настройка — [ВЫКЛ].

## Выбор метода записи для [ИМЯ ПОЛЬЗ. КЛИПА]

Метод записи [ИМЯ ПОЛЬЗ. КЛИПА] может быть одним из двух методов: [ТИП1] или [ТИП2] в меню [ЗАПИСЬ] → [ЗАП.МЕТАДАННЫЕ] → [ИМЯ ПОЛЬЗ. КЛИПА].

#### [ТИП1] (заводские настройки)

Условие метаданных ролика | [ИМЯ ПОЛЬЗ. КЛИПА] подлежит записи
--- | ---
Если загружены метаданные ролика | Загруженные данные
Если метаданные ролика не загружены или задана настройка «не записывать» для загруженных метаданных ролика | То же, что и [ИД ГЛОБ. КЛИПА]

#### [ТИП2]

Условие метаданных ролика | [ИМЯ ПОЛЬЗ. КЛИПА] подлежит записи
--- | ---
Если загружены метаданные ролика | Загруженные данные + [СЧЕТЧИК]*
Если метаданные ролика не загружены или задана настройка «не записывать» для загруженных метаданных ролика | То же, что и [НАЗВАНИЕ КЛИПА]

[СЧЕТЧИК] отображается в качестве четырехзначного номера.

[СЧЕТЧИК] увеличивается по одному за раз, когда создается новый ролик, если метаданные ролика загружены и задан метод записи [ТИП2].

### Выполняется сброс [СЧЕТЧИК]

Рис. 1

Выберите меню [ЗАПИСЬ] → [ЗАП.МЕТАДАННЫЕ] → [СВОЙСТВО].

Выберите [ИМЯ ПОЛЬЗ. КЛИПА], затем выберите [EDIT].

Переместите курсор на [СБРОСИТЬ СЧЕТЧИК]. (Рис. 1)

Появится запрос о подтверждении.

Выберите [SET].

Для [СЧЕТЧИК] задано значение 1.

## Выбор записи [СЕР.НОМ. КАРТЫ]

Включает функцию записи серийного номера карты в метаданных (текстовое примечание без смещения).

Выберите меню [ЗАПИСЬ] → [ЗАП.МЕТАДАННЫЕ] → [СЕР.НОМ. КАРТЫ] → [ВКЛ].

## Инициализация настройки метаданных

Выберите меню [ЗАПИСЬ] → [ЗАП.МЕТАДАННЫЕ] → [ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ].

Появится запрос о подтверждении.

Выберите [SET].

Настройка в меню [ЗАПИСЬ] → [ЗАП.МЕТАДАННЫЕ], включая загруженные метаданные, возвращается к заводским настройкам.

В начало страницы