- Начало
- Съемка
- Параметры, настраиваемые во время съемки
- Фокусировка (фокусировка вручную)

# Фокусировка (фокусировка вручную)

Измените способ управления фокусировкой с помощью переключателя <FOCUS>.

<A>: включает режим автоматической фокусировки. В режиме автоматической фокусировки фокус регулируется автоматически.

<M>: переводит видеокамеру в режим фокусировки вручную. Настройка фокуса выполняется вручную с помощью кольца фокусировки.

<>: переводит видеокамеру в режим фокусировки вручную после того, как для фокусного расстояния задается бесконечность.

Этот переключатель работает как переключатель с возвратной пружиной. Даже когда переключатель <FOCUS> устанавливается в положение <>, он возвращается в положение <M>.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Поскольку управление автофокусом может работать неправильно, если присутствует мерцание, выберите скорость затвора, соответствующую освещению.

- Если задать для видеокамеры режим автофокуса для значений, отличных от 60i (50i) и 60P (50P), для управления фокусировкой потребуется немного больше времени, чем при использовании нормального режима фокусировки.

- Если выбрано меню [КАМЕРА] → [АВТ. ПЕРЕКЛ.] → [АВТОФОКУС] → [ВКЛ] и для видеокамеры установлен автоматический режим, автоматическая фокусировка выполняется вне зависимости от положения переключателя <FOCUS>.

## Автоматическая фокусировка

Выполнение автоматической фокусировки при нажатии кнопки <PUSH AUTO> в режиме фокусировки вручную.

## Режим помощи при фокусировке вручную

Можно изменить режим фокусировки вручную на режим помощи при фокусировке вручную, выбрав меню [КАМЕРА] → [РЕЖ. ПЕРЕКЛ.] → [ПОМ. РУЧ. ФОК.] → [ВКЛ].

- По сравнению с режимом фокусировки вручную можно отрегулировать фокус (грубая настройка), поворачивая кольцо фокусировки примерно на половину оборота.

- После регулировки с помощью кольца фокусировки выполняется автоматическая настройка фокуса (точная настройка).

- Когда отклонение фокуса достаточно большое, объект может быть не в фокусе.

- После автоматической регулировки фокус не будет настраиваться автоматически, пока снова не будет повернуто кольцо фокусировки.

В начало страницы