- Начало
- Подготовка
- Подготовка карты памяти
- Вставка и извлечение карты памяти

# Вставка и извлечение карты памяти

## Вставка карты памяти

Карту памяти, используемую на видеокамере, всегда следует форматировать на самой видеокамере. (Форматирование карты памяти)

- Форматирование карты памяти приведет к удалению всех записанных данных без возможности восстановления.

Индикатор доступа к карте 1

Слот карты 1

Крышка слота для карты

Слот карты 2

Индикатор доступа к карте 2

Откройте крышку слота карты.

Вставьте карту памяти в слот карты.

- В слоты карт 1 и 2 можно вставить по одной карте памяти.

- Вставляйте карту прямо этикеткой влево до щелчка.

  Не применяйте излишнего усилия, вставляя карту памяти.

Закройте крышку слота карты.

## Извлечение карты памяти

Откройте крышку слота карты.

- Убедитесь, что индикатор доступа к карте не мигает оранжевым.

- Данные записываются или загружаются, когда индикатор доступа к карте мигает оранжевым, поэтому не извлекайте карту памяти в таком случае.

Нажмите на карту памяти в видеокамере и отпустите.

- Вытяните карту памяти, когда она выйдет из слота карты.

Закройте крышку слота карты.

## Меры предосторожности при использовании и хранении карты

- Не касайтесь задней части карты памяти с разъемом для подсоединения.

- Избегайте воздействия высокой температуры и влажности.

- Избегайте попадания капель воды.

- Избегайте электрических зарядов.

Используйте или храните карту памяти, установленную в видеокамеру, с закрытой крышкой слота.

В начало страницы