- Начало
- Съемка
- Многофункциональное ручное управление
- Установка частоты кадров для функции записи с переменной частотой кадров

# Установка частоты кадров для функции записи с переменной частотой кадров

Поверните многофункциональный диск управления, чтобы отобразить значок [ FRAME RATE].

Нажмите многофункциональный диск управления.

Частота кадров будет выделена оранжевым цветом.

Поверните многофункциональный диск управления, чтобы выбрать частоту кадров.

Нажмите многофункциональный диск управления.

Настройка изменится на отображенное значение, и вы выйдете с экрана.

Нажмите кнопку <EXIT>, чтобы выйти, не изменяя настройку.

Если запись возможна, при нажатии кнопки REC значение будет изменено на отображаемое значение, после чего произойдет выход из настроек и начнется запись.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если заданы параметры меню [Файл сцены] → [ПЕР.ЧАСТ.КАД.] → [ВКЛ] и меню [СИСТЕМА] → [СУПЕР МЕДЛ.] → [ВЫКЛ], отображается значок [ FRAME RATE].

В начало страницы