- Начало
- Съемка
- Специальная функция записи
- Одновременная запись

# Одновременная запись

Вставьте карты памяти в два слота карт и запишите одно видео на обе карты.

Время записи на карту памяти

Начало записи

Конец записи (нет свободного пространства)

Конец записи

Начало записи

Ролик А

Ожидание

Ролик Б

Слот карты 1

Ролик А

Ролик Б

Ролик В

Ожидание

Слот карты 2

Выберите меню [ЗАПИСЬ] → [ФУНКЦИЯ СЛОТОВ] → [ОДНОВРЕМ.ЗАП.].

Метка [SIMUL] отображается на дисплее функции двух слотов на экране изображения видеокамеры.

На экране [SIMUL] отображается косая черта, когда одновременная запись невозможна (например, если карта памяти не вставлена в один из двух слотов карт).

Нажмите кнопку REC.

- Одновременная запись будет прекращена, когда на одной из карт памяти закончится место для записи.

  Если одновременная запись невозможна, на экране [SIMUL] отображается косая черта.

  Чтобы снова начать одновременную запись, замените карту памяти, на которой не осталось места для записи, на другую карту, а затем нажмите кнопку REC.

- Если нажать кнопку REC без замены карты памяти, будет выполнена запись в стандартном формате на карту памяти, на которой есть место для записи.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для одновременной записи рекомендуется использовать карты памяти одного класса Speed Class или емкости.

  Если использовать карты памяти с различным классом Speed Class или емкостью, запись может прекратиться вследствие недостаточной скорости. В случае прекращения записи видео, записанное прямо перед остановкой, может не распознаваться.

- Начните запись после распознавания обеих карт памяти. Если начать запись до распознавания обеих карт памяти, на видеокамере будет выполнена запись в стандартном формате на одну из распознанных карт памяти. Видеокамера подтверждает состояние карты памяти при каждом завершении сеанса записи. Если в этот момент распознаны обе карты, будет выполнена одновременная запись, начиная со следующей записи.

- Если запись на одну из карт памяти прекратится вследствие ошибки, возникшей при одновременной записи, запись будет продолжена на другую карту памяти.

- Если на одной из карт памяти есть свободное место после завершения одновременной записи, то именно эта карта автоматически станет целевой для записи. После нажатия кнопки REC начнется запись в стандартном формате.

- Запись в стандартном формате выполняется при вставке только одной карты памяти, даже если на видеокамере задана одновременная запись.

- По завершении одновременной записи функция [УДАЛ. ПОСЛ. КЛИП] (удаление последнего ролика), назначенная кнопке USER, не будет работать.

- Сведения об именах папки и файла при одновременной записи в формате MOV см. в разделе «Обработка записываемых данных».

- Сведения об ограничениях режима одновременной записи см. в разделе «Функции записи, которые нельзя использовать одновременно».

В начало страницы